Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru

СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
_______________________________________________________________________________________________________________
«____» _______________________ 20 ___ г.		_____________________ А. В. Гнедых
«____» _________________ 20 ___ г.	
 			
 Объект 4	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02	
 на Общестроительные работы 	
 Основание 	Сметная стоимость - 	6 514,056 тыс.руб	
 Чертежи №  	Нормативная трудоемкость - 	74 551,41 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	852,050 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Отделочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 потолки	
 1	ТЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	33,5981	7 634,161	544,0875	256 493,31	45 526,55	18 280,31	117,829	3 958,83	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(553,5+688,9+697,2+667,20+753,01)/100; ЗП=1178,29*1,15; ЭММ=435,27*1,25; ЗПм=9,9*1,25; ТЗТ=102,46*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1 355,0335	12,375			415,78	0,95	31,92	
 2	ТЕР15-01-047-16	Устройство: потолков реечных алюминиевых	2,374	31 974,311	166,95	75 907,02	3 402,09	396,34	124,614	295,83	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(22,9+69,5+53,6+55,9+35,5)/100; ЗП=1246,14*1,15; ЭММ=133,56*1,25; ЗПм=3,95*1,25; ТЗТ=108,36*1,15; ТЗТм=0,25*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1 433,061	4,9375			11,72	0,3125	0,74	
 3	ТЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	0,153	1 292,04	36,62	197,68	171,39	5,6	89,76	13,73	
 	(0) 	V=15,3/100;  	100 м2 поверхности	1 120,2	27,26			4,17	2,14	0,33	
 3.1	402-9110-031П	Смесь сухая шпаклевка белая на цементно-известковой основе  15794,49/4,133	0,17136	3 821,56		654,86		
 			т					
 4	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	0,153	1 463,31	18,625	223,89	103,94	2,85	61,985	9,48	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=15,3/100; ЗП=590,74*1,15; ЭММ=14,9*1,25; ЗПм=0,26*1,25; ТЗТ=53,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	679,351	0,325			0,05	0,025	0	
 4.1	113-0078	Краска ВД-АК-111   60784,46/4,271	0,010557	14 231,90		150,25		
 			т					
 стены	
 5	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	13,7785	2 888,6945	166,2125	39 801,88	8 624,27	2 290,16	53,82	741,56	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1304,63+73,22)/100; ЗП=544,28*1,15; ЭММ=132,97*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=46,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	625,922	0			0	0	0	
 5.1	101-4719	Техноэласт Термо ХПП  95,6/4,271	3 169,055	22,38		70 923,45		
 			м2					
 
 6	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (Толщ. до 50 мм - К=50/30=1,67)	13,7785	6 407,33	91,182	88 283,42	38 582,08	1 256,35	249,568975	3 438,69	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1304,63+73,22)/100; ЗП=1458,04*1,15*1,67; ЭММ=43,68*1,25*1,67; ЗПм=18,72*1,25*1,67; Мат=2105,38*1,67; ТЗТ=129,95*1,15*1,67; ТЗТм=1,44*1,25*1,67	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 800,16582	39,078			538,44	3,006	41,42	
 6.1	[402-0086]	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5	-42,71335	670,00		-28 617,94		
 			м3					
 6.2	402-9110-098П	Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ    11097,67/4,271	65,4479	2 598,38		170 058,51		
 			т					
 7	ТЕРр61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	15,7728	1 037,13	33,12	16 358,45	13 898,52	522,4	73,8	1 164,03	
 	(0) 	V=(1304,63+272,65)/100;  	100 м2 поверхности	881,17	24,22			382,02	1,9	29,97	
 7.1	402-9110-031П	Смесь сухая шпаклевка белая на цементно-известковой основе  15794,49/4,133	15,141888	3 821,56		57 865,63		
 			т					
 8	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	15,7728	1 315,62	17,5	20 750,96	8 528,46	276,02	49,335	778,15	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1304,63+272,65)/100; ЗП=470,18*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0,26*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	540,707	0,325			5,13	0,025	0,39	
 8.1	113-0078	Краска ВД-АК-111    60784,46/4,271	0,993686	14 231,90		14 142,05		
 			т					
 9	ТЕР15-01-020-11	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону	13,5903	2 365,84	39,275	32 152,48	31 516,66	533,76	206,6895	2 808,97	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(73,22+616,78+255,54+274,22+139,27)/100; ЗП=2016,57*1,15; ЭММ=31,42*1,25; ЗПм=21*1,25; ТЗТ=179,73*1,15; ТЗТм=1,65*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2 319,0555	26,25			356,75	2,0625	28,03	
 9.1	101-9047-003П	Плитки керамические плинтусные глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые   90,11/4,271	761,0568	21,10		16 058,3		
 			м					
 9.2	101-9049-073П	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен многоцветные элит-класс 310х500х9 мм    563,24/4,271	1 359,03	131,88		179 228,88		
 			м2					
 9.3	402-9110-005П	Смесь сухая клей усиленный для плитки  на цементной основе   12708,42/4,271	5,096363	2 975,51		15 164,28		
 			т					
 9.4	402-9111-001П	Смесь сухая для заделки швов   15189,76/4,271	0,679515	3 556,49		2 416,69		
 			т					
 10	ТЕРр61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	64,4325	1 037,13	33,12	66 824,88	56 775,99	2 134	73,8	4 755,12	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности	881,17	24,22			1 560,56	1,9	122,42	
 10.1	402-9110-031П	Смесь сухая шпаклевка белая на цементно-известковой основе   15794,49/4,133	61,8552	3 821,56		236 383,36		
 			т					
 11	ТЕР15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	64,4325	476,5315	1,45	30 704,11	26 987	93,43	38,6745	2 491,89	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1637,68+1671,41+1586,15+1548,01)/100; ЗП=364,21*1,15; ЭММ=1,16*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=33,63*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	418,8415	0,1625			10,47	0,0125	0,81	
 11.1	[101-1817]	Клей для обоев КМЦ	-0,128865	34 500,00		-4 445,84		
 			т					
 11.2	101-9764-001П	Клей для стеклообоев "Fintex"  434,06/4,271	219,07	101,63		22 264,08		
 			кг					
 11.3	101-9265-029П	Стеклообои, размер 30,0х1,0 м елочка, импорт, (165 г/м2)   843,13/4,271	721,644	197,41		142 459,74		
 			10 м2					
 12	ТЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	64,4325	998,156	11,5625	64 313,69	20 635,38	745	29,2215	1 882,81	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1637,68+1671,41+1586,15+1548,01)/100; ЗП=278,49*1,15; ЭММ=9,25*1,25; ЗПм=0,13*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	320,2635	0,1625			10,47	0,0125	0,81	
 12.1	113-0078	Краска ВД-АК-111    60784,46/4,271	4,059248	14 231,90		57 770,8		
 			т					
 откосы	
 13	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	2,675	2 733,788	67,95	7 312,89	7 131,12	181,77	234,669	627,74	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=267,5/100; ЗП=2318,12*1,15; ЭММ=54,36*1,25; ЗПм=26,82*1,25; ТЗТ=204,06*1,15; ТЗТм=2,06*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2 665,838	33,525			89,68	2,575	6,89	
 13.1	[402-0083]	Раствор готовый отделочный тяжелый: цементно-известковый 1:1:6	-0,2675	431,00		- 115,29		
 			м3					
 13.2	[402-0086]	Раствор готовый отделочный тяжелый: известковый 1:2,5	-11,5025	670,00		-7 706,67		
 			м3					
 13.3	402-9110-098П	Смесь сухая штукатурка на гипсовой основе с повышенной адгезией для внутренних работ 11097,67/4,271	7,6238	2 598,38		19 809,53		
 			т					
 14	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	2,675	1 924,14	49,29	5 147,07	4 423,86	131,85	130,63	349,44	
 	(0) 	V=267,5/100;  	100 м2 поверхности	1 653,78	38,29			102,43	3,01	8,05	
 14.1	402-9110-031П	Смесь сухая шпаклевка белая на цементно-известковой основе  15794,49/4,133	4,5475	3 821,56		17 378,54		
 			т					
 15	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	2,675	1 315,62	17,5	3 519,27	1 446,39	46,81	49,335	131,97	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=470,18*1,15; ЭММ=14*1,25; ЗПм=0,26*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	540,707	0,325			0,87	0,025	0,07	
 15.1	113-0078	Краска ВД-АК-111  60784,46/4,271	0,168525	14 231,90		2 398,43		
 			т					
 16	ТЕР15-03-001-01	Установка углозащитных профилей прим.	4,2	389,758	9,8875	1 636,99	1 516,96	41,53	33,787	141,91	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=314,07*1,15; ЭММ=7,91*1,25; ЗПм=1,43*1,25; ТЗТ=29,38*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	100 м деталей	361,1805	1,7875			7,51	0,1375	0,58	
 16.1	201-9006-043П	Профили алюминиевые углозащитные 25х25 мм 7,41/4,271	424,2	1,73		733,87		
 			м					
 ИТОГО:	668 742,25	269 270,66	26 938,18	23 590,15	
 			3 496,05	272,43	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	44 431,33	40 390,6	4 040,73	3 538,52	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			524,41	40,86	
 ИТОГО:	713 173,58	309 661,26	30 978,91	27 128,67	
 			4 020,46	313,29	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	309661,26	1	309 661,26	
 Машины и механизмы	30978,91	1	30 978,91	
 Материалы	372533,41	1	372 533,41	
 Итого по неучтенным материалам		1 025 861,25	
 Итого		1 739 034,83	
 Конструкции из кирпича и блоков (5)	
 Накладные расходы	(9917,91+0)*0,93	0,93	9 223,66	
 Сметная прибыль	(9917,91+0)*0,54	0,54	5 355,67	
 Итого		14 579,33	
 Отделочные работы (1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16)	
 Накладные расходы	(213183,12+1663,9)*0,8	0,8	171 877,62	
 Сметная прибыль	(213183,12+1663,9)*0,37	0,37	79 493,4	
 Итого		251 371,02	
 Штукатурные работы при ремонте (3, 7, 10, 14)	
 Накладные расходы	(86560,22+2356,56)*0,67	0,67	59 574,24	
 Сметная прибыль	(86560,22+2356,56)*0,4	0,4	35 566,71	
 Итого		95 140,95	
 Итого		2 100 126,13	
 	
 №2 Полы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 17	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	58,22	471,528	0,25	27 452,37	2 512,08	14,56	4,209	245,05	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(341,3+240,9)*0,1; ЗП=37,52*1,15; ЭММ=0,2*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 подстилающего слоя	43,148	0			0	0	0	
 18	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,64	480,11	47,45	307,27	100,75	30,37	14,536	9,3	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=136,89*1,15; ЭММ=37,96*1,25; ЗПм=2,53*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	1 т	157,42	3,16			2,02	0,2	0,13	
 18.1	204-0084	Сетка из проволоки холоднотянутой  25961,02/4,271	0,64	6 078,44		3 890,2		
 			т					
 19	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (выравнивание оснований под полы сухими смесями типа "Ветонит")	29,891	620,4971	46,85	18 547,27	16 920,92	1 400,39	57,7645	1 726,64	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+1732,6+199,2+47+359)/100; ЗП=492,25*1,15; ЭММ=37,48*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=50,23*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	566,0875	20,675			618	1,5875	47,45	
 19.1	[401-0644]	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	-60,97764	623,51		-38 020,17		
 			м3					
 19.2	402-9110-012П	Смесь сухая ровнитель для пола самовыравнивающийся отделочный на цементно-известково-песчаной основе 19523,6/4,271	107,6076	4 571,20		491 895,86		
 			т					
 20	ТЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	89,673	162,35	37,10	14 558,1	11 231,23	3 326,87	10,8905	976,58	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+1732,6+199,2+47+359)*0,03; ЗП=108,91*1,15; ЭММ=29,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,47*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 изоляции	125,25	0,00			0	0	0	
 20.1	104-9100-001П	Плиты пенополистирольные экструдированные тип 35 (разм.1200х600)  4271,19/4,271	91,46646	1 000,04		91 470,12		
 			м3					
 21	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	6,96	209,42	71,20	1 457,55	962	495,55	12,167	84,68	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=69,6*0,1; ЗП=120,19*1,15; ЭММ=56,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 изоляции	138,22	0,00			0	0	0	
 21.1	104-0507	Плиты теплоизоляционные на базальтовой основе "Флор Баттс ", разм. 600Х1000 мм для полов   6152,94/4,271	7,0992	1 440,63		10 227,32		
 			м3					
 22	ТЕР01-02-027-05	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (Щебеночного основания)	5,822	1 473,91	0,00	8 581,1	8 581,1	0	141,45	823,52	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(240,9+341,3)/100; ЗП=1281,66*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=123*1,15; ТЗТм=0*1,25	1000 м2 спланированной площади	1 473,91	0,00			0	0	0	
 23	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	27,429	134,37	37,99	3 685,61	2 643,65	1 041,96	9,016	247,3	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+1732,6+359)/100; ЗП=83,81*1,15; ЭММ=30,39*1,25; ЗПм=2,05*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	96,38	2,56			70,29	0,1625	4,46	
 23.1	[101-0594]	Мастика битумная кровельная горячая	-1,37145	4 450,00		-6 102,95		
 			т					
 23.2	[101-0856]	Рубероид кровельный: с пылевидной посыпкой марки ркп-350б	-3 017,19	6,37		-19 219,5		
 			м2					
 23.3	113-9462-005П	Пленка полиэтиленовая толщ. 0,2 мм  24,84/4,271	3 017,19	5,82		17 560,05		
 			м2					
 24	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	3,368	429,06	43,04	1 445,07	639,62	144,95	16,514	55,62	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(199,2+47+90,6)/100; ЗП=165,14*1,15; ЭММ=34,43*1,25; ЗПм=3,16*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	189,91	3,95			13,3	0,25	0,84	
 24.1	101-9121-009П	Изопласт П СБС ЭПП-4.0  124,58/4,271	390,688	29,17		11 396,37		
 			м2					
 24.2	101-9121-009П	Изопласт П СБС ЭПП-4.0   124,58/4,271	383,952	29,17		11 199,88		
 			м2					
 25	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	5,822	429,06	43,04	2 497,97	1 105,66	250,56	16,514	96,14	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(341,3+240,9)/100; ЗП=165,14*1,15; ЭММ=34,43*1,25; ЗПм=3,16*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	189,91	3,95			23	0,25	1,46	
 25.1	101-3378	Техноэласт ХПП   90,17/4,271	675,352	21,11		14 256,68		
 			м2					
 25.2	101-3378	Техноэласт ХПП   90,17/4,271	663,708	21,11		14 010,88		
 			м2					
 26	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	4,6	966,47	115,06	4 445,76	2 107,06	529,29	40,825	187,79	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=398,31*1,15; ЭММ=92,05*1,25; ЗПм=11,22*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м примыканий	458,06	14,03			64,52	0,8875	4,08	
 26.1	101-9121-009П	Изопласт П СБС ЭПП-4.0  124,58/4,271	1 159,2	29,17		33 813,86		
 			м2					
 27	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	29,891	1 339,96	46,65	40 052,63	13 187,49	1 394,42	45,4365	1 358,14	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+1732,6+199,2+47+359)/100; ЗП=383,64*1,15; ЭММ=37,32*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	441,19	20,68			618	1,5875	47,45	
 28	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. до 30 мм)	29,891	449,76	16,30	13 443,71	334,12	487,22	1,15	34,37	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+1732,6+199,2+47+359)/100; ЗП=4,86*1,15*2; ЭММ=6,52*1,25*2; ЗПм=2,73*1,25*2; Мат=211,14*2; ТЗТ=0,5*1,15*2; ТЗТм=0,21*1,25*2	100 м2 стяжки	11,18	6,83			204,01	0,525	15,69	
 29	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (толщ. до 80 мм)	0,906	2 698,55	97,80	2 444,88	60,76	88,61	6,9	6,25	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=90,60/100; ЗП=4,86*1,15*12; ЭММ=6,52*1,25*12; ЗПм=2,73*1,25*12; Мат=211,14*12; ТЗТ=0,5*1,15*12; ТЗТм=0,21*1,25*12	100 м2 стяжки	67,07	40,95			37,1	3,15	2,85	
 30	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	5,822	1 704,88	44,36	9 925,83	2 596,44	258,28	46,7475	272,16	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(341,3+240,9)/100; ЗП=387,8*1,15; ЭММ=35,49*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=40,65*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	445,97	20,68			120,37	1,5875	9,24	
 31	ТЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (толщ до 100 мм)	5,822	5 046,17	130,40	29 378,8	510,99	759,19	9,2	53,56	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(341,3+240,9)/100; ЗП=4,77*1,15*16; ЭММ=6,52*1,25*16; ЗПм=2,73*1,25*16; Мат=301,75*16; ТЗТ=0,5*1,15*16; ТЗТм=0,21*1,25*16	100 м2 стяжки	87,77	54,60			317,88	4,2	24,45	
 32	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	9,349969	480,11	47,45	4 489,05	1 471,9	443,66	14,536	135,91	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+1732,6+199,2+47+359+90,6)*3,036/1000; ЗП=136,89*1,15; ЭММ=37,96*1,25; ЗПм=2,53*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	1 т	157,42	3,16			29,57	0,2	1,87	
 32.1	204-9182-001П	Сетки из проволоки холоднотянутой BP-I, д. 5 мм  25943,05/4,271	9,349969	6 074,23		56 793,86		
 			т					
 33	ТЕР11-01-011-05	Устройство стяжек: легкобетонных толщиной 20 мм (выравнивание оснований под полы сухими смесями типа "Ветонит")	23,148	620,4971	46,85	14 363,26	13 103,79	1 084,48	57,7645	1 337,13	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1732,6+341,3+240,9)/100; ЗП=492,25*1,15; ЭММ=37,48*1,25; ЗПм=16,54*1,25; ТЗТ=50,23*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	566,0875	20,675			478,58	1,5875	36,75	
 33.1	[401-0644]	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100)	-47,22192	623,51		-29 443,34		
 			м3					
 33.2	402-9110-012П	Смесь сухая ровнитель для пола самовыравнивающийся отделочный на цементно-известково-песчаной основе    19523,6/4,271	83,3328	4 571,20		380 930,9		
 			т					
 34	ТЕР11-01-027-05	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	15,703	2 655,67	165,8625	41 701,98	23 122,94	2 604,54	137,747	2 163,04	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(651,3+199,2+47+341,3+240,9+90,6)/100; ЗП=1280,45*1,15; ЭММ=132,69*1,25; ЗПм=54,31*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=4,22*1,25	100 м2 покрытия	1 472,5175	67,8875			1 066,04	5,275	82,83	
 34.1	[101-0296]	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	-1 601,706	88,69		- 142 055,31		
 			м2					
 34.2	101-9050-003П	Плитки керамогранитные размер 300х300х8 мм   471,61/4,271	1 007,87	110,42		111 289,01		
 			м2					
 34.3	101-9050-005П	Плитки керамические для полов глазурованные, декорированные методом сериографии толщ. 8 мм (разм.300х300 мм) прим.   427,12/4,271	593,84	100,00		59 384		
 			м2					
 35	ТЕР11-01-035-01	Устройство покрытий: из щитов паркетных	3,59	5 432,38	91,1125	19 502,24	4 913,66	327,09	114,632	411,53	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1190,18*1,15; ЭММ=72,89*1,25; ЗПм=4,56*1,25; ТЗТ=99,68*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	1 368,707	5,7			20,46	0,4375	1,57	
 35.1	203-9090-001П	Ламинированное напольное покрытие "Classen Allegro" 32 класса , размером 1290х194х8 мм  437,21/4,271	373,36	102,37		38 220,86		
 			м2					
 36	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2	17,326	2 163,60	67,70	37 486,48	8 583,25	1 172,97	48,76	844,82	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=1732,6/100; ЗП=430,78*1,15; ЭММ=54,16*1,25; ЗПм=4,56*1,25; ТЗТ=42,4*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	100 м2 покрытия	495,40	5,70			98,76	0,4375	7,58	
 36.1	101-4213	Линолеум полукоммерческий гетерогенный "Тarkett Force" (толщ. 2,5 мм, толщ. защитного слоя 0,6 мм, класс 33)   298,83/4,271	1 905,86	69,97		133 353,02		
 			м2					
 37	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	3,15	291,11	3,38	916,98	388,84	10,63	10,3385	32,57	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=107,34*1,15; ЭММ=2,7*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	123,44	0,00			0	0	0	
 37.1	101-1753-005П	Плинтусы для полов из жесткого вспененого ПВХ  50,75/4,271 	318,15	11,88		3 779,62		
 			м					
 38	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических	2,32	322,38	6,74	747,92	732,29	15,63	27,14	62,96	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=274,47*1,15; ЭММ=5,39*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	315,64	0,00			0	0	0	
 38.1	101-9047-028П	Плинтусы керамогранитные  (размер 70х300х8 мм)  2966,1/4,271	16,4	694,47		11 389,31		
 			м2					
 38.2	402-9110-005П	Смесь сухая клей усиленный для плитки из натурального и искусственного камня на цементной основе  12708,42/4,271	0,3712	2 975,51		1 104,51		
 			т					
 ИТОГО:	62 590,56	115 810,54	15 881,22	11 165,06	
 			3 781,9	288,7	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	19 753,76	17 371,58	2 382,18	1 674,76	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			567,29	43,31	
 ИТОГО:	82 344,32	133 182,12	18 263,4	12 839,82	
 			4 349,19	332,01	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	133182,12	1	133 182,12	
 Машины и механизмы	18263,4	1	18 263,4	
 Материалы	(-69101,2)	1	-69 101,2	
 Итого по неучтенным материалам		1 495 966,31	
 Итого		1 578 310,63	
 Полы (17, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38)	
 Накладные расходы	(100012,71+4116,08)*0,94	0,94	97 881,06	
 Сметная прибыль	(100012,71+4116,08)*0,51	0,51	53 105,68	
 Итого		150 986,74	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (18, 32)	
 Накладные расходы	(1808,55+36,33)*0,8	0,8	1 475,9	
 Сметная прибыль	(1808,55+36,33)*0,44	0,44	811,75	
 Итого		2 287,65	
 Теплоизоляционные работы (20, 21)	
 Накладные расходы	(14022,21+0)*0,77	0,77	10 797,1	
 Сметная прибыль	(14022,21+0)*0,48	0,48	6 730,66	
 Итого		17 527,76	
 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) (22)	
 Накладные расходы	(9868,27+0)*0,61	0,61	6 019,64	
 Сметная прибыль	(9868,27+0)*0,31	0,31	3 059,16	
 Итого		9 078,8	
 Кровли (23, 24, 25, 26)	
 Накладные расходы	(7470,39+196,78)*0,92	0,92	7 053,8	
 Сметная прибыль	(7470,39+196,78)*0,44	0,44	3 373,55	
 Итого		10 427,35	
 	
 Итого		1 768 618,93	
 	
 №3 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 39	ТЕР08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1,69	3 969,59	522,98	6 708,61	3 446,16	883,83	195,6955	330,73	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(3,81+0,9+3,81+2,1+2,1+2,76+4,8)/0,12/100; ЗП=1773,17*1,15; ЭММ=418,38*1,25; ЗПм=64,94*1,25; ТЗТ=170,17*1,15; ТЗТм=4,11*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	2 039,1455	81,18			137,19	5,1375	8,68	
 39.1	404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка М 150  11809,17/4,271	8,518	2 764,97		23 552,01		
 			1000 шт.					
 40	ТЕР10-04-010-04	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	37,66	18 966,4885	327,78	714 277,96	163 339,46	12 344,01	391,092	14 728,52	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(1252+882+902+730)/100; ЗП=3771,49*1,15; ЭММ=262,22*1,25; ЗПм=16,43*1,25; ТЗТ=340,08*1,15; ТЗТм=1,04*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	4 337,2135	20,54			773,44	1,3	48,96	
 41	ТЕР10-04-012-03	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий	1,98	4 726,63	14,76	9 358,72	1 971,77	29,23	86,595	171,46	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=865,95*1,15; ЭММ=11,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=75,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 шт. проемов	995,8425	0,00			0	0	0	
 42	ТЕР10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	0,532	3 442,12	430,50	1 831,21	581,42	229,03	102,235	54,39	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(11,4+15,2+11,4+15,2)/100; ЗП=950,34*1,15; ЭММ=344,4*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 перегородок и барьеров	1 092,891	0,00			0	0	0	
 42.1	Прайс	Сантехнические перегородки Incabin Цед=2480/1,18*1,03*1,02/4,271  	53,2	516,98		27 503,34		
 			м2					
 43	ТЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности 	3,25	10 981,50	5 264,24	35 689,88	7 317,13	17 108,77	195,776	636,27	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=325/100; ЗП=1957,76*1,15; ЭММ=4211,39*1,25; ЗПм=516,63*1,25; ТЗТ=170,24*1,15; ТЗТм=34,58*1,25	100 м2	2 251,424	645,79			2 098,81	43,225	140,48	
 43.1	201-9400-005П	Сэндвич-панели стеновые с утеплителем из негорючей минераловатной плиты 150 мм  1359,37/4,271	341,25	318,28		108 613,05		
 			м2					
 ИТОГО:	767 866,38	176 655,94	30 594,87	15 921,37	
 			3 009,44	198,12	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	31 087,62	26 498,39	4 589,23	2 388,21	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			451,42	29,72	
 ИТОГО:	798 954	203 154,33	35 184,1	18 309,58	
 			3 460,86	227,84	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	203154,33	1	203 154,33	
 Машины и механизмы	35184,1	1	35 184,1	
 Материалы	560615,57	1	560 615,57	
 Итого по неучтенным материалам		159 668,4	
 Итого		958 622,4	
 Конструкции из кирпича и блоков (39)	
 Накладные расходы	(3963,08+157,77)*0,93	0,93	3 832,39	
 Сметная прибыль	(3963,08+157,77)*0,54	0,54	2 225,26	
 Итого		6 057,65	
 Деревянные конструкции (40, 41, 42)	
 Накладные расходы	(190776,55+889,46)*0,9	0,9	172 499,41	
 Сметная прибыль	(190776,55+889,46)*0,43	0,43	82 416,38	
 Итого		254 915,79	
 Строительные металлические конструкции (43)	
 Накладные расходы	(8414,7+2413,63)*0,69	0,69	7 471,55	
 Сметная прибыль	(8414,7+2413,63)*0,58	0,58	6 280,43	
 Итого		13 751,98	
 Итого		1 233 347,82	
 №4 ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Монтаж дверных блоков	
 44	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	3,25894	7 680,66	520,66	25 030,8	6 352,83	1 696,81	184,598	601,59	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(31,032+6,56+214,82+10,302+29,706+33,474)/100; ЗП=1695,09*1,15; ЭММ=416,53*1,25; ЗПм=13,67*1,25; ТЗТ=160,52*1,15; ТЗТм=1,05*1,25	100 м2 проемов	1 949,35	17,09			55,69	1,3125	4,28	
 44.1	203-9054-001П	Наличники дубовые 60 мм (высший сорт)  107,79/4,271	1 759,8276	25,24		44 418,05		
 			м					
 45	203-9057-037П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью глухие межкомнатные ДГ21-7, площадь 1,39 м2	31,032	393,98		12 225,99		
 		V=1,9*0,72*5+0,72*2,1*16; Цед=1682,68/4,271	м2					
 46	203-9057-038П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью глухие межкомнатные ДГ21-8, площадь 1,59 м2	6,56	342,67		2 247,92		
 		V=0,82*1,9*2+0,82*2,1*2; Цед=1463,55/4,271	м2					
 47	203-9057-039П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью глухие межкомнатные ДГ21-9, площадь 1,80 м2	214,82	340,32		73 107,54		
 		V=0,92*1,8*1+1,9*0,92*7+0,92*2,1*104; Цед=1453,5/4,271	м2					
 48	203-9057-040П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью глухие межкомнатные ДГ21-10, площадь 2,01 м2	10,302	318,57		3 281,91		
 		V=1,9*1,02*2+2,1*1,02*3; Цед=1360,61/4,271	м2					
 49	203-9057-040П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью глухие межкомнатные ДГ21-10, площадь 2,01 м2	29,706	318,57		9 463,44		
 		V=1,9*1,02*2+2,1*1,02*3+1,32*2,1*7; Цед=1360,61/4,271	м2					
 50	206-9003-116П	Блоки дверные филенчатые с остеклением ДСП 21-13 прим	33,474	1 392,46		46 611,21		
 		V=2,1*1,22*3+2,1*1,32*5+2,1*1,42*4; Цед=5947,18/4,271	м2					
 51	201-9316-015П	Комплектующие замок "Cerber" врезной	159	127,98		20 348,82		
 		Цед=546,61/4,271	шт.					
 52	201-9316-018П	Комплектующие минеральная вата	2,73	31,99		87,33		
 		V=2,1*1,3*1; Цед=136,65/4,271	м2					
 53	101-9411-053П	Доводчики дверные, морозостойкие 2S (до 50 кг)	159	103,25		16 416,75		
 		Цед=441/4,271	шт.					
 54	ТЕР10-01-047-05	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2	0,03192	4 919,45	458,66	157,03	39,15	14,64	116,1385	3,71	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=3,192/100; ЗП=1066,45*1,15; ЭММ=366,93*1,25; ЗПм=6,77*1,25; ТЗТ=100,99*1,15; ТЗТм=0,52*1,25	100 м2 проемов	1 226,42	8,46			0,27	0,65	0,02	
 54.1	203-9054-001П	Наличники дубовые 60 мм (высший сорт)  107,79/4,271	12,35304	25,24		311,79		
 			м					
 55	203-9057-040П	Блоки дверные МДФ филенчатые, с притворной четвертью глухие межкомнатные ДГ21-10, площадь 2,01 м2	3,192	318,57		1 016,88		
 		V=2,1*1,52*1; Цед=1360,61/4,271	м2					
 56	201-9316-015П	Комплектующие замок "Cerber" врезной	1	127,98		127,98		
 		Цед=546,61/4,271	шт.					
 57	101-9411-053П	Доводчики дверные, морозостойкие 2S (до 50 кг)	1	103,25		103,25		
 		Цед=441/4,271	шт.					
 58	ТЕР10-01-035-01	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 1 м прим.	0,0225	4 488,98	18,16	101	5,71	0,41	24,3685	0,55	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=9*0,25/100; ЗП=220,8*1,15; ЭММ=14,53*1,25; ЗПм=0,52*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	100 пог.м	253,92	0,65			0,01	0,05	0	
 58.1	101-2411-002П	Отливы из оцинкованной стали с порошковым покрытием  557,11/4,271	2,7	130,44		352,19		
 			м2					
 59	ТЕР10-01-035-02	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м прим	0,66615	3 680,71	22,99	2 451,9	169,71	15,31	24,449	16,29	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=266,46*0,25/100; ЗП=221,53*1,15; ЭММ=18,39*1,25; ЗПм=0,65*1,25; ТЗТ=21,26*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	100 пог.м	254,76	0,81			0,54	0,0625	0,04	
 59.1	101-2411-002П	Отливы из оцинкованной стали с порошковым покрытием 557,11/4,271	79,938	130,44		10 427,11		
 			м2					
 60	ТЕР09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	0,72	1 827,85	42,94	1 316,06	252,13	30,92	31,211	22,47	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=2,4*3/10; ЗП=304,51*1,15; ЭММ=34,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=27,14*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 м2 витража	350,19	0,00			0	0	0	
 60.1	203-9095-007П	Блоки оконные двустворные с глухой арочной фрамугой СТ  14225,07/4,271	7,2	3 330,62		23 980,46		
 			м2					
 61	ТЕР09-04-010-04	Устройство балконных светопрозрачных ограждений на основе алюминиевых профилей и перильных ограждений на основе стального каркаса	1,89	1 827,85	42,94	3 454,64	661,85	81,15	31,211	58,99	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=6,3*3/10; ЗП=304,51*1,15; ЭММ=34,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=27,14*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 м2 витража	350,19	0,00			0	0	0	
 61.1	206-9003-124П	Блоки дверные алюминиевые двухстворные 21-13, стеклопакет 4-24-4 мм 9892,42/4,271	18,9	2 316,18		43 775,8		
 			м2					
 Монтаж противопожарных дверей	
 62	ТЕР09-06-001-03	Установка противопожарных дверей однопольных: металлических глухих прим.	2,7	1 454,75	132,82	3 927,83	3 350,26	358,63	119,0825	321,52	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1078,99*1,15; ЭММ=106,26*1,25; ЗПм=2,53*1,25; ТЗТ=103,55*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	1 т конструкций	1 240,84	3,16			8,54	0,2	0,54	
 63	203-8119	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-01/60, 800Х2100 мм	2	2 284,39		4 568,78		
 		Цед=9756,61/4,271	шт.					
 64	203-8122	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-01/60, 900Х2100 мм	18	2 613,19		47 037,42		
 		Цед=11160,93/4,271	шт.					
 65	203-8123	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-01/60, 1000Х2100 мм	9	2 527,63	0	22 748,67		
 		Цед=10795,51/4,271	шт.					
 66	201-9316-015П	Комплектующие замок "Cerber" врезной	29	127,98		3 711,42		
 		Цед=546,61/4,271	шт.					
 67	201-9316-018П	Комплектующие минеральная вата	11,058	31,99		353,75		
 		V=1,8*0,92*2+1,9*1,02*3+2,1*0,92*1; Цед=136,65/4,271	м2					
 68	101-9411-059П	Доводчики дверные "Dorma TS-72", белые, без рычага	29	494,50		14 340,5		
 		Цед=2112,01/4,271	шт.					
 69	ТЕР09-06-001-03	Установка противопожарных дверей двупольных: металлических глухих прим.	1,09	1 454,75	132,82	1 585,68	1 352,51	144,78	119,0825	129,8	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1078,99*1,15; ЭММ=106,26*1,25; ЗПм=2,53*1,25; ТЗТ=103,55*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	1 т конструкций	1 240,84	3,16			3,45	0,2	0,22	
 70	203-8129	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-02/60, 1200Х2100 мм	4	3 574,64		14 298,56		
 		Цед=15267,28/4,271	шт.					
 71	203-8131	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-02/60, 1400Х2100 мм	1	3 891,92		3 891,92		
 		Цед=16622,37/4,271	шт.					
 72	203-8133-001П	Двери противопожарные металлические глухие ДПМ-02/60, 1800Х2100 мм	3	5 654,06		16 962,18		
 		Цед=24148,51/4,271	шт.					
 73	201-9316-015П	Комплектующие замок "Cerber" врезной	8	127,98		1 023,84		
 		Цед=546,61/4,271	шт.					
 74	201-9316-018П	Комплектующие минеральная вата	15,396	31,99		492,52		
 		V=2,1*1,220*2+2,1*1,42*1+1,35*1,8*3; Цед=136,65/4,271	м2					
 75	101-9411-059П	Доводчики дверные "Dorma TS-72", белые, без рычага	8	494,50		3 956		
 		Цед=2112,01/4,271	шт.					
 76	ТЕР09-06-001-03	Установка противопожарных дверей однопольных: металлических глухих прим.	0,28	1 454,75	132,82	407,33	347,43	37,19	119,0825	33,34	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1078,99*1,15; ЭММ=106,26*1,25; ЗПм=2,53*1,25; ТЗТ=103,55*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	1 т конструкций	1 240,84	3,16			0,89	0,2	0,06	
 77	203-8141	Двери противопожарные металлические остекленные ДПМО-02/60, 1500Х2100 мм	2	5 827,30		11 654,6		
 		Цед=24888,39/4,271	шт.					
 78	201-9316-015П	Комплектующие замок "Cerber" врезной	2	127,98		255,96		
 		Цед=546,61/4,271	шт.					
 79	101-9411-059П	Доводчики дверные "Dorma TS-72", белые, без рычага	2	494,50		989		
 		Цед=2112,01/4,271	шт.					
 ИТОГО:	38 432,27	12 531,58	2 379,84	1 188,26	
 			69,39	5,16	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	2 236,72	1 879,74	356,98	178,24	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			10,41	0,77	
 ИТОГО:	40 668,99	14 411,32	2 736,82	1 366,5	
 			79,8	5,93	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	14411,32	1	14 411,32	
 Машины и механизмы	2736,82	1	2 736,82	
 Материалы	23520,85	1	23 520,85	
 Итого по неучтенным материалам		454 589,54	
 Итого		495 258,53	
 Деревянные конструкции (44, 54, 58, 59, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57)	
 Накладные расходы	(7552,51+64,99)*0,9	0,9	6 855,75	
 Сметная прибыль	(7552,51+64,99)*0,43	0,43	3 275,53	
 Итого		10 131,28	
 Строительные металлические конструкции (60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 76, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79)	
 Накладные расходы	(6858,81+14,81)*0,69	0,69	4 742,8	
 Сметная прибыль	(6858,81+14,81)*0,58	0,58	3 986,7	
 Итого		8 729,5	
 Итого		514 119,31	
 №5 УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 КРЫЛЬЦО КР-1	
 80	ТЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	0,5388	1 573,06	68,55	847,56	48,91	36,93	8,855	4,77	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=53,88/100; ЗП=78,93*1,15; ЭММ=54,84*1,25; ЗПм=11,23*1,25; ТЗТ=7,7*1,15; ТЗТм=0,88*1,25	100 м2 площади уплотнения	90,77	14,0375			7,56	1,1	0,59	
 81	ТЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	5,388	162,35	37,10	874,72	674,83	199,89	10,8905	58,68	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=53,88*0,1; ЗП=108,91*1,15; ЭММ=29,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,47*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 изоляции	125,25	0			0	0	0	
 81.1	104-9100-002П	Плиты пенополистирольные экструдированные тип 35 (разм.1200х600) 5491,53/4,271	5,54964	1 285,77		7 135,56		
 			м3					
 82	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,02694	6 638,79	2 276,07	178,85	53,2	61,32	207	5,58	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=53,88*0,05/100; ЗП=1717,2*1,15; ЭММ=1820,86*1,25; ЗПм=284,4*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	100 м3 	1 974,78	355,5			9,58	22,5	0,61	
 82.1	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)    2909,59/4,271	2,74788	681,24		1 871,97		
 			м3					
 83	ТЕР06-01-041-05	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м ПРИМ. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЫЛЬЦА (ПАНДУС, СТУПЕНИ, ПЛИТА, СТЕНЫ)	0,25	70 782,97	7 858,46	17 695,74	4 657,22	1 964,62	1 764,1	441,03	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=25/100; ЗП=16199,04*1,15; ЭММ=6286,77*1,25; ЗПм=635,62*1,25; ТЗТ=1534*1,15; ТЗТм=40,28*1,25	100 м3 в деле	18 628,90	794,525			198,63	50,35	12,59	
 83.1	401-0207-002П	Бетон, класс В20 (М250), W4, F100, П3 (КЗ 10 мм)   3498,41/4,271	25,375	819,11		20 784,92		
 			м3					
 83.2	204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм    22491,69/4,271	1,11	5 266,14		5 845,42		
 			т					
 83.3	204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм   23922,2/4,271	0,7121	5 601,08		3 988,53		
 			т					
 83.4	204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, д. 12 мм       10336,43/4,271	1,11	2 420,14		2 686,36		
 			т					
 83.5	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, д. 10 мм      10861,97/4,271	0,7121	2 543,19		1 811,01		
 			т					
 КРЫЛЬЦО КР-2	
 84	ТЕР11-01-001-01	Уплотнение грунта: гравием	0,1325	1 573,06	68,55	208,43	12,03	9,08	8,855	1,17	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=78,93*1,15; ЭММ=54,84*1,25; ЗПм=11,23*1,25; ТЗТ=7,7*1,15; ТЗТм=0,88*1,25	100 м2 площади уплотнения	90,77	14,0375			1,86	1,1	0,15	
 85	ТЕР26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	1,325	162,35	37,10	215,11	165,95	49,16	10,8905	14,43	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=13,25*0,1; ЗП=108,91*1,15; ЭММ=29,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,47*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м3 изоляции	125,25	0			0	0	0	
 85.1	104-9100-002П	Плиты пенополистирольные экструдированные тип 35 (разм.1200х600)  5491,53/4,271	1,36475	1 285,77		1 754,75		
 			м3					
 86	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	0,006625	6 638,79	2 276,07	43,98	13,08	15,08	207	1,37	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=13,25*0,05/100; ЗП=1717,2*1,15; ЭММ=1820,86*1,25; ЗПм=284,4*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	1 974,78	355,5			2,36	22,5	0,15	
 86.1	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)  2909,59/4,271	0,67575	681,24		460,35		
 			м3					
 87	ТЕР06-01-041-05	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади: до 6 м  ПРИМ. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЫЛЬЦА (ПАНДУС, СТУПЕНИ, ПЛИТА, СТЕНЫ)	0,06	70 782,97	7 858,46	4 246,98	1 117,73	471,51	1 764,1	105,85	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=6/100; ЗП=16199,04*1,15; ЭММ=6286,77*1,25; ЗПм=635,62*1,25; ТЗТ=1534*1,15; ТЗТм=40,28*1,25	100 м3 в деле	18 628,90	794,525			47,67	50,35	3,02	
 87.1	401-0207-002П	Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), W4, F100, П3 (КЗ 10 мм)  3498,41/4,271	6,09	819,11		4 988,38		
 			м3					
 87.2	204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм  23922,2/4,271	0,233	5 601,08		1 305,05		
 			т					
 87.3	204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, д. 10 мм  10861,97/4,271	0,233	2 543,19		592,56		
 			т					
 КОЗЫРЕК КРЫЛЬЦО КР-1	
 88	ТЕР09-03-047-01	Монтаж каркасов КОЗЫРЬКА	0,6974	2 541,26	820,70	1 772,27	734,47	572,36	86,894	60,6	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=915,79*1,15; ЭММ=656,56*1,25; ЗПм=11,81*1,25; ТЗТ=75,56*1,15; ТЗТм=0,67*1,25	1 т конструкций	1 053,16	14,7625			10,3	0,8375	0,58	
 88.1	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т  81534,7/4,271	0,6974	19 090,31		13 313,58		
 			т					
 89	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	0,1332	1 280,27	530,98	170,53	58,13	70,73	40,825	5,44	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=379,5*1,15; ЭММ=424,78*1,25; ЗПм=43,87*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=2,61*1,25	100 м2 покрытия	436,43	54,8375			7,3	3,2625	0,43	
 89.1	101-5051	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия "PVDF" 0,5 мм с покрытием RR-41  518,32/4,271	15,32	121,36		1 859,24		
 			м2					
 90	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	0,28	1 224,11	10,35	342,75	27,35	2,9	8,809	2,47	
 	(0) МДС35.п.4.7; за 2р.	ЗП=42,47*1,15*2; ЭММ=4,14*1,25*2; ЗПм=0,13*1,25*2; Мат=558,04*2; ТЗТ=3,83*1,15*2; ТЗТм=0,01*1,25*2	100 м2 окрашиваемой поверхности	97,68	0,325			0,09	0,025	0,01	
 Ограждения крылец	
 91	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	0,14	1 255,17	330,03	175,72	84,52	46,2	52,4975	7,35	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=14/100; ЗП=524,98*1,15; ЭММ=264,02*1,25; ЗПм=4,95*1,25; ТЗТ=45,65*1,15; ТЗТм=0,38*1,25	100 м ограждения	603,73	6,1875			0,87	0,475	0,07	
 91.1	[201-0650]	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	-0,2926	13 500,00		-3 950,1		
 			т					
 91.2	прайс	Ограждения для инвалидов  4032/1,18*1,02*1,03/4,271	14	840,52		11 767,28		
 			мп					
 ИТОГО:	22 822,54	7 647,42	3 499,78	708,74	
 			286,22	18,2	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	1 672,08	1 147,11	524,97	106,31	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			42,93	2,73	
 ИТОГО:	24 494,62	8 794,53	4 024,75	815,05	
 			329,15	20,93	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	8794,53	1	8 794,53	
 Машины и механизмы	4024,75	1	4 024,75	
 Материалы	11675,34	1	11 675,34	
 Итого по неучтенным материалам		80 164,96	
 Итого		104 659,58	
 Полы (80, 84)	
 Накладные расходы	(70,08+10,83)*0,94	0,94	76,06	
 Сметная прибыль	(70,08+10,83)*0,51	0,51	41,26	
 Итого		117,32	
 Теплоизоляционные работы (81, 85)	
 Накладные расходы	(966,9+0)*0,77	0,77	744,51	
 Сметная прибыль	(966,9+0)*0,48	0,48	464,11	
 Итого		1 208,62	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (82, 83, 86, 87)	
 Накладные расходы	(6717,41+296,98)*0,8	0,8	5 611,51	
 Сметная прибыль	(6717,41+296,98)*0,44	0,44	3 086,33	
 Итого		8 697,84	
 Строительные металлические конструкции (88, 89)	
 Накладные расходы	(911,49+20,24)*0,69	0,69	642,89	
 Сметная прибыль	(911,49+20,24)*0,58	0,58	540,4	
 Итого		1 183,29	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (90)	
 Накладные расходы	(31,45+0,1)*0,69	0,69	21,77	
 Сметная прибыль	(31,45+0,1)*0,48	0,48	15,14	
 Итого		36,91	
 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (91)	
 Накладные расходы	(97,2+1)*1,19	1,19	116,86	
 Сметная прибыль	(97,2+1)*0,68	0,68	66,78	
 Итого		183,64	
 Итого		116 087,2	
 №6 ФАСАДЫ	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 92	ТЕР15-01-061-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	6,3698	24 287,926	160,3125	154 709,23	12 756,88	1 021,16	176,295	1 122,96	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(2340,10+244-1947,12)/100; ЗП=1741,49*1,15; ЭММ=128,25*1,25; ЗПм=4,58*1,25; ТЗТ=153,3*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2 002,7135	5,725			36,47	0,3625	2,31	
 92.1	[101-4135]	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	- 764,376	6,94		-5 304,77		
 			м2					
 92.2	[201-1300]	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	- 738,8968	346,56		- 256 072,08		
 			м2					
 92.3	104-0495	Плиты теплоизоляционные на базальтовой основе "Фасад Баттс", разм. 500Х1200 мм для фасадов  6709,18/4,271	32,8	1 570,87		51 524,54		
 			м3					
 92.4	101-9050-032П	Фасадные плитки керамогранитные матовые (прим)  783,05/4,271	668,829	183,34		122 623,11		
 			м2					
 93	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	6,3698	909,3265	7,8625	5 792,23	3 364,94	50,08	50,025	318,65	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=459,36*1,15; ЭММ=6,29*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	528,264	0			0	0	0	
 Облицовка цоколя	
 94	ТЕР08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	1,547	2 888,6945	166,2125	4 468,81	968,3	257,13	53,82	83,26	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=154,7/100; ЗП=544,28*1,15; ЭММ=132,97*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=46,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	625,922	0			0	0	0	
 94.1	101-4719	Техноэласт  ХПП  95,6/4,271	355,81	22,38		7 963,03		
 			м2					
 95	ТЕР15-01-021-01	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором: стен по камню	2,9106	2 590,7425	30,0125	7 540,61	4 693,43	87,35	131,1	381,58	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=291,06/100; ЗП=1402,2*1,15; ЭММ=24,01*1,25; ЗПм=11,85*1,25; ТЗТ=114*1,15; ТЗТм=0,91*1,25	100 м2 поверхности оштукатуренного основания	1 612,53	14,8125			43,11	1,1375	3,31	
 96	ТЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки	2,9106	225,7725	62,8875	657,14	390,62	183,04	12,88	37,49	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=291,06/100; ЗП=116,7*1,15; ЭММ=50,31*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=11,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 изолируемой поверхности	134,205	0			0	0	0	
 96.1	101-2101-002П	Сетка фасадная плотностью 35-40 г/м2  10,92/4,271	305,613	2,56		782,37		
 			м2					
 97	ТЕР15-01-001-02	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: до 3	2,9106	25 226,4455	191,8	73 424,09	63 358,86	558,25	1 650,365	4 803,55	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=291,06/100; ЗП=18928,97*1,15; ЭММ=153,44*1,25; ЗПм=55,47*1,25; ТЗТ=1435,1*1,15; ТЗТм=4,27*1,25	100 м2 поверхности облицовки	21 768,3155	69,3375			201,81	5,3375	15,54	
 98	ТЕР15-01-005-01	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным	2,9106	- 885,808	-63,075	-2 578,24	-2 394,65	- 183,59	-62,376	- 181,55	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=357,71*1,15*(-2); ЭММ=25,23*1,25*(-2); ЗПм=9,22*1,25*(-2); Мат=0*(-2); ТЗТ=27,12*1,15*(-2); ТЗТм=0,71*1,25*(-2)	100 м2 поверхности облицовки	- 822,733	-23,05			-67,09	-1,775	-5,17	
 98.1	412-9176-098П	Слэбы гранитные, фактурная обработка лицевой поверхности полированные, толщ. 20 мм (месторождение Дымовское) 2620,32/4,271	291,06	613,51		178 568,22		
 			м2					
 крыльца, Пприямки	
 99	ТЕР15-01-003-01	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м2: до 3 (Проходная часть пандуса, ступени, огораживающая часть приямка)	2	32 768,956	199,1875	65 537,92	58 421,36	398,38	2 183,16	4 366,32	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(35,6+55,6+36,2+24,2*3)/100; ЗП=25400,59*1,15; ЭММ=159,35*1,25; ЗПм=55,34*1,25; ТЗТ=1898,4*1,15; ТЗТм=4,26*1,25	100 м2 поверхности облицовки	29 210,6785	69,175			138,35	5,325	10,65	
 100	ТЕР15-01-005-01	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн: гранитом полированным	2	- 885,808	-63,075	-1 771,62	-1 645,47	- 126,15	-62,376	- 124,75	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(35,6+55,6+36,2+24,2*3)/100; ЗП=357,71*1,15*(-2); ЭММ=25,23*1,25*(-2); ЗПм=9,22*1,25*(-2); Мат=0*(-2); ТЗТ=27,12*1,15*(-2); ТЗТм=0,71*1,25*(-2)	100 м2 поверхности облицовки	- 822,733	-23,05			-46,1	-1,775	-3,55	
 100.1	412-9176-098П	Слэбы гранитные, фактурная обработка лицевой поверхности полированные, толщ. 20 мм (месторождение Дымовское) 2620,32/4,271	200	613,51		122 702		
 			м2					
 101	ТЕР15-01-061-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием "Полиэстер" с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	0,462	24 287,926	160,3125	11 221,01	925,25	74,06	176,295	81,45	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(46,2)/100; ЗП=1741,49*1,15; ЭММ=128,25*1,25; ЗПм=4,58*1,25; ТЗТ=153,3*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2 002,7135	5,725			2,64	0,3625	0,17	
 101.1	[101-4135]	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	-55,44	6,94		- 384,75		
 			м2					
 101.2	[201-1300]	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	-53,592	346,56		-18 572,84		
 			м2					
 101.3	104-0495	Плиты теплоизоляционные на базальтовой основе "Фасад Баттс", разм. 500Х1200 мм для фасадов  6709,18/4,271	2,378976	1 570,87		3 737,06		
 			м3					
 101.4	101-9050-032П	Фасадные плитки керамогранитные матовые (прим)  783,05/4,271	48,51	183,34		8 893,82		
 			м2					
 102	ТЕР15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	0,266	34 640,735	5 200,625	9 214,44	5 245,27	1 383,37	1 495	397,67	
 	(0) МДС35.п.4.7	V=(7,7+6,3*3)/100; ЗП=17147*1,15; ЭММ=4160,5*1,25; ЗПм=2673,61*1,25; ТЗТ=1300*1,15; ТЗТм=197,46*1,25	100 м2 поверхности облицовки	19 719,05	3 342,0125			888,98	246,825	65,66	
 102.1	[402-0078]	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	-0,9576	475,00		- 454,86		
 			м3					
 102.2	402-9110-005П	Смесь сухая клей усиленный для плитки  на цементной основе 12708,42/4,271	0,1463	2 975,51		435,32		
 			т					
 102.3	101-9050-045П	Ступени керамогранитные с насечками 300х300х8 мм розово-серые  978,81/4,271	27,132	229,18		6 218,11		
 			м2					
 ИТОГО:	47 426,32	146 084,79	3 703,08	11 286,63	
 			1 198,17	88,92	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	22 468,18	21 912,72	555,46	1 692,99	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			179,73	13,34	
 ИТОГО:	69 894,5	167 997,51	4 258,54	12 979,62	
 			1 377,9	102,26	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	167997,51	1	167 997,51	
 Машины и механизмы	4258,54	1	4 258,54	
 Материалы	(-102361,55)	1	- 102 361,55	
 Итого по неучтенным материалам		503 447,58	
 Итого		573 342,08	
 Отделочные работы (92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102)	
 Накладные расходы	(162565,07+1377,9)*0,8	0,8	131 154,38	
 Сметная прибыль	(162565,07+1377,9)*0,37	0,37	60 658,9	
 Итого		191 813,28	
 Конструкции из кирпича и блоков (93, 94)	
 Накладные расходы	(4983,23+0)*0,93	0,93	4 634,4	
 Сметная прибыль	(4983,23+0)*0,54	0,54	2 690,94	
 Итого		7 325,34	
 Теплоизоляционные работы (96)	
 Накладные расходы	(449,21+0)*0,77	0,77	345,89	
 Сметная прибыль	(449,21+0)*0,48	0,48	215,62	
 Итого		561,51	
 Итого		773 042,21	
 №7 РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 103	ТЕР46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона	1,478	1 192,7915	844,79	1 762,95	514,35	1 248,6	31,7515	46,93	
 	(0) МДС35.п.4.9	ЗП=302,61*1,15; ТЗТ=27,61*1,15	1 м3	348,0015	138,53			204,75	11,43	16,89	
 104	ТЕР46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1,34	342,7615	187,73	459,3	207,74	251,56	14,145	18,95	
 	(0) МДС35.п.4.9	ЗП=134,81*1,15; ТЗТ=12,3*1,15	1 м3	155,0315	30,78			41,25	2,54	3,4	
 105	ТЕР09-03-039-04	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,075	1 893,747	98,1625	142,03	102,93	7,36	125,2235	9,39	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1193,43*1,15; ЭММ=78,53*1,25; ЗПм=1,9*1,25; ТЗТ=108,89*1,15; ТЗТм=0,12*1,25	1 т конструкций	1 372,4445	2,375			0,18	0,15	0,01	
 105.1	прайс 	Поручень для инвалидов Ф700СОУ - откидной стационарный для санузлов 7004/1,18*1,02*1,03/4,271	3	1 460,06		4 380,18		
 			компл					
 ИТОГО:	2 364,28	825,02	1 507,52	75,27	
 			246,18	20,3	
 На стесненные условия труда К=1,15 (МДС81-35.2001)	349,88	123,75	226,13	11,29	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			36,93	3,05	
 ИТОГО:	2 714,16	948,77	1 733,65	86,56	
 			283,11	23,35	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	948,77	1	948,77	
 Машины и механизмы	1733,65	1	1 733,65	
 Материалы	31,74	1	31,74	
 Итого по неучтенным материалам		4 380,18	
 Итого		7 094,34	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (103, 104)	
 Накладные расходы	(830,4+282,9)*0,84	0,84	935,17	
 Сметная прибыль	(830,4+282,9)*0,48	0,48	534,38	
 Итого		1 469,55	
 Строительные металлические конструкции (105)	
 Накладные расходы	(118,37+0,21)*0,69	0,69	81,82	
 Сметная прибыль	(118,37+0,21)*0,58	0,58	68,78	
 Итого		150,6	
 Итого		8 714,49	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		6 514 056	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru