Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru
 	
СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	
________________________________________________________________________________________________________________________
«____» _________________________ 20 ___ г.		Руководитель Управления ФНС России по Ленинградской области
_____________________ А. В. Гнедых
«____» _________________ 20 ___ г.	
 			
 Объект Капитальный ремонт здания УФНС России по Лен.Области, по адресу: СПб, пр.Металлистов, д.34	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01	
 на Демонтажные работы 	
 Основание 	Сметная стоимость - 	712,281 тыс.руб	
 Чертежи №  	Нормативная трудоемкость - 	21 316,64 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	228,061 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Демонтаж. Общестроительные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 потолки	
 1	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	4,956	217,7	0	1 078,92	1 078,92	0	22,82	113,1	
 	(0) 	V=(222+136,60+114,1+22,90)/100;  	100 м2	217,7	0			0	0	0	
 2	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	0,057	287,87	21,11	16,41	15,21	1,2	28,87	1,65	
 	(0) 	V=5,7/100;  	100 м2 подшивки	266,76	10,42			0,59	0,8	0,05	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,13623	0		0		
 			т					
 3	ТЕРр66-24-01	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	0,057	135,13	0	7,7	7,7	0	13,3	0,76	
 	(0) 	V=5,7/100;  	100 м2 	135,13	0			0	0	0	
 4	ТЕР46-04-007-06	Разборка деревянных подвесных потолков из плит: акмигран	30,334	764,21	58,06	23 181,54	21 420,35	1 761,19	66,87	2 028,43	
 	(0) 	V=(502,40+235,60+40,50+547,70+165,1+36,40+573,60+113,5+42+564,40+163+49,2)/100;  	100 м2	706,15	28,64			868,77	2,2	66,73	
 стены	
 5	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	34,587	217,7	0	7 529,59	7 529,59	0	22,82	789,28	
 	(0) 	V=(593+433,5+278,20+534+543+543+534)/100;  	100 м2	217,7	0			0	0	0	
 6	ТЕР46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	2,675	320,93	0	858,49	858,49	0	33,64	89,99	
 	(0) 	V=267,5/100;  	100 м2	320,93	0			0	0	0	
 7	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	0,732	844,5	128,99	618,17	523,75	94,42	74,3	54,39	
 	(0) 	V=73,2/100;  	100 м2 поверхности облицовки	715,51	24,44			17,89	1,99	1,46	
 8	ТЕРр55-5-01	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	0,395	1 961,99	490,69	774,98	581,16	193,82	141,2	55,77	
 	(0) 	V=(20,8+18,7)/100;  	100 м2 перегородок	1 471,3	81,45			32,17	6,72	2,65	
8.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	7,663	0		0		
 			т					
 9	ТЕР46-04-006-02	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой	28,39	598,52	107,14	16 991,98	13 950,28	3 041,7	52,33	1 485,65	
 	(0) 	V=(825,9+683,1+680,1+649,9)/100;  	100 м2	491,38	52,86			1 500,7	4,06	115,26	
 10	ТЕРр53-1-01	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен	0,297	164,83	51,18	48,95	33,75	15,2	12,3	3,65	
 	(0) 	V=29,7/100;  	100 м2 стен	113,65	7,11			2,11	0,45	0,13	
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,27918	0		0		
 			т					
 11	ТЕРр66-24-01	Разборка тепловой изоляции: из плит, сегментов и скорлуп	0,297	135,13	0	40,13	40,13	0	13,3	3,95	
 	(0) 	V=29,7/100;  	100 м2 	135,13	0			0	0	0	
 полы	
 12	ТЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	13,409	766,05	38	10 271,96	9 762,42	509,54	69,87	936,89	
 	(0) 	V=(222+136,6+114,1+22,9+235,6+40,5+165,1+36,4+113,5+42+163+49,2)/100;  	100 м2 покрытия	728,05	18,75			251,42	1,44	19,31	
12.1	509-9900	Строительный мусор	69,7268	0		0		
 			т					
 13	ТЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	17,746	112,09	3,43	1 989,15	1 928,28	60,87	11,39	202,13	
 	(0) 	V=(401,9+438,2+370,1+564,4)/100;  	100 м2 покрытия	108,66	1,69			29,99	0,13	2,31	
13.1	509-9900	Строительный мусор	8,34062	0		0		
 			т					
 14	ТЕР46-04-010-03	Разборка покрытий полов: паркетных	4,135	485,39	46,45	2 007,09	1 815,02	192,07	46,01	190,25	
 	(0) 	V=(100,5+109,5+203,5)/100;  	100 м2 покрытия	438,94	22,92			94,77	1,76	7,28	
 15	ТЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных	102,6189	434,07	265,08	44 543,78	13 513,88	27 202,22	12,16	1 247,85	
 	(0) 	V=(222+136,6+30+22,9+5,7+401,9+100,5+235,6+40,5+438,2+109,5+165,1+36,43+370,1+203,5+113,5+42+564,40+163+19,2)*0,03;  	1 м3	131,69	42,9			4 402,35	3,54	363,27	
 16	ТЕР26-01-037-02	Демонтаж: Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий сверху	110,9629	158,816	59,488	17 622,68	11 021,72	6 600,96	8,744	970,26	
 	(0) 	V=(222+136,6+30+22,9+5,7)*0,05+(401,9+100,5+235,6+40,5+438,2+109,5+165,1+36,43+370,1+203,5+113,5+42+564,40+163+19,2)*0,03; ЗП=124,16*0,8; ЭММ=74,36*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=131,4*0; ТЗТ=10,93*0,8; ТЗТм=0*0,8	1 м3 изоляции	99,328	0			0	0	0	
 17	ТЕРр57-3-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	2,2	35,97	0	79,13	79,13	0	3,77	8,29	
 	(0) 	V=220/100;  	100 м плинтуса	35,97	0			0	0	0	
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,242	0		0		
 			т					
 18	ТЕРр57-3-02	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки	1,35	136,23	0	183,91	183,91	0	14,28	19,28	
 	(0) 	V=135/100;  	100 м плинтуса	136,23	0			0	0	0	
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,837	0		0		
 			т					
 19	ТЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых	0,057	387,58	96,32	22,09	16,6	5,49	30,53	1,74	
 	(0) 	V=5,7/100;  	100 м2 покрытия	291,26	47,52			2,71	3,65	0,21	
 20	ТЕР46-04-003-09	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	75,195	2 041,07	1 536,33	153 478,25	35 149,15	115 524,33	44,86	3 373,25	
 	(0) 	V=(222+136,6+114,1+22,9+5,7)*0,15;  	1 м3	467,44	251,37			18 901,77	20,74	1 559,54	
 проемы	
 21	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	3,507	352,28	0	1 235,45	1 235,45	0	36,28	127,23	
 	(0) 	V=(2,1*0,9*153+2,1*0,7*25+2,1*1*7+2,1*1,2*4)/100;  	100 м2 дверных полотен	352,28	0			0	0	0	
21.1	509-9900	Строительный мусор	4,13826	0		0		
 			т					
 22	ТЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1,91	2 046,93	289,79	3 909,64	3 356,14	553,5	179,3	342,46	
 	(0) 	V=(153+25+7+4+2)/100;  	100 коробок	1 757,14	48,12			91,91	3,97	7,58	
 22.1	509-9900	Строительный мусор	20,055	0		0		
 			т					
 23	ТЕРр56-11-01	Снятие наличников	9,608	40,88	0	392,78	392,78	0	4,21	40,45	
 	(0) 	V=960,8/100;  	100 м наличников	40,88	0			0	0	0	
 23.1	509-9900	Строительный мусор	3,8432	0		0		
 			т					
 24	ТЕР10-01-039-05	ДЕМОНТАЖ металлических дверей 	0,189	1 969,366	936,649	372,21	195,18	177,03	99,876	18,88	
 	(0) 	V=6,3*3/100; ЗП=1475,31*0,7; ЭММ=1338,07*0,7; ЗПм=172,54*0,7; Мат=2907,76*0; ТЗТ=142,68*0,7; ТЗТм=10,92*0,7	100 м2 проемов	1 032,717	120,778			22,83	7,644	1,44	
 25	ТЕР09-04-010-04	Демонтаж входной тамбурной группы прим.	1,89	237,202	24,045	448,32	402,87	45,45	18,998	35,91	
 	(0) 	V=6,3*3/10; ЗП=304,51*0,7; ЭММ=34,35*0,7; ЗПм=0*0,7; Мат=1434,73*0; ТЗТ=27,14*0,7; ТЗТм=0*0,7	10 м2 витража	213,157	0			0	0	0	
 разные работы	
 26	ТЕР09-03-029-01	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	0,9	757,848	497,266	682,06	234,52	447,54	22,659	20,39	
 	(0) 	ЗП=372,26*0,7; ЭММ=710,38*0,7; ЗПм=89,28*0,7; Мат=118,18*0; ТЗТ=32,37*0,7; ТЗТм=5,64*0,7	1 т конструкций	260,582	62,496			56,25	3,948	3,55	
 ИТОГО:	288 385,36	125 326,38	156 426,53	12 161,88	
 			26 276,23	2 150,77	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	125326,38	1	125 326,38	
 Машины и механизмы	156426,53	1	156 426,53	
 Материалы	6632,45	1	6 632,45	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		288 385,36	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 20)	
 Накладные расходы	(95332,28+25771,07)*0,84	0,84	101 726,81	
 Сметная прибыль	(95332,28+25771,07)*0,48	0,48	58 129,61	
 Итого		159 856,42	
 Перекрытия при ремонте (2)	
 Накладные расходы	(15,21+0,59)*0,72	0,72	11,38	
 Сметная прибыль	(15,21+0,59)*0,64	0,64	10,11	
 Итого		21,49	
 Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка (3, 11)	
 Накладные расходы	(47,83+0)*0,63	0,63	30,13	
 Сметная прибыль	(47,83+0)*0,4	0,4	19,13	
 Итого		49,26	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте (7)	
 Накладные расходы	(523,75+17,89)*0,65	0,65	352,07	
 Сметная прибыль	(523,75+17,89)*0,4	0,4	216,66	
 Итого		568,73	
 Перегородки при ремонте (8)	
 Накладные расходы	(581,16+32,17)*0,76	0,76	466,13	
 Сметная прибыль	(581,16+32,17)*0,52	0,52	318,93	
 Итого		785,06	
 Стены при ремонте (10)	
 Накладные расходы	(33,75+2,11)*0,73	0,73	26,18	
 Сметная прибыль	(33,75+2,11)*0,56	0,56	20,08	
 Итого		46,26	
 Полы при ремонте (12, 13, 17, 18)	
 Накладные расходы	(11953,74+281,41)*0,68	0,68	8 319,9	
 Сметная прибыль	(11953,74+281,41)*0,54	0,54	6 606,98	
 Итого		14 926,88	
 Теплоизоляционные работы (16)	
 Накладные расходы	(11021,72+0)*0,77	0,77	8 486,72	
 Сметная прибыль	(11021,72+0)*0,48	0,48	5 290,43	
 Итого		13 777,15	
 Проемы при ремонте (21, 22, 23)	
 Накладные расходы	(4984,37+91,91)*0,7	0,7	3 553,4	
 Сметная прибыль	(4984,37+91,91)*0,5	0,5	2 538,14	
 Итого		6 091,54	
 Деревянные конструкции (24)	
 Накладные расходы	(195,18+22,83)*0,9	0,9	196,21	
 Сметная прибыль	(195,18+22,83)*0,43	0,43	93,74	
 Итого		289,95	
 Строительные металлические конструкции (25, 26)	
 Накладные расходы	(637,39+56,25)*0,69	0,69	478,61	
 Сметная прибыль	(637,39+56,25)*0,58	0,58	402,31	
 Итого		880,92	
 	
 Итого		485 679,02	
 	
 №2 Демонтаж инженерных систем	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Водопровод и канализация	
 27	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	6,31	415	7,29	2 618,65	2 222,07	46	34,66	218,7	
 	(0) 	V=(25+150+56+7+145+17+93+89+49)/100;  	100 м трубопроводов	352,15	1,3			8,2	0,1	0,63	
 27.1	999-9899	Строительный мусор 	1,3882	0		0		
 			т					
 28	ТЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 63 мм	2,4	714,05	12,53	1 713,72	1 453,78	30,07	59,62	143,09	
 	(0) 	V=240/100;  	100 м трубопроводов	605,74	2,21			5,3	0,17	0,41	
 28.1	999-9899	Строительный мусор 	0,816	0		0		
 			т					
 29	ТЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	0,97	715,61	4,22	694,14	690,05	4,09	68,8	66,74	
 	(0) 	V=(85+12)/100;  	100 м 	711,39	2,08			2,02	0,16	0,16	
 29.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,5723	0		0		
 			т					
 30	ТЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	1,59	890,44	8,44	1 415,8	1 402,38	13,42	85,3	135,63	
 	(0) 	V=(122+37)/100;  	100 м трубопровода с фасонными частями	882	4,17			6,63	0,32	0,51	
 30.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,1306	0		0		
 			т					
 31	ТЕРр65-3-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	0,99	59,65	0,26	59,06	58,8	0,26	5,7	5,64	
 	(0) 	V=99/100;  	100 шт. арматуры	59,39	0,13			0,13	0,01	0,01	
 31.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0495	0		0		
 			т					
 32	ТЕРр65-3-07	Снятие смесителя: без душевой сетки	0,27	384,37	1,85	103,78	103,28	0,5	36,71	9,91	
 	(0) 	V=(5+8+4+6+4)/100;  	100 шт. арматуры	382,52	0,91			0,25	0,07	0,02	
 32.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0594	0		0		
 			т					
 33	ТЕРр65-4-01	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	0,24	541,92	6,86	130,06	128,41	1,65	51,3	12,31	
 	(0) 	V=(3+6+2+4+5+4)/100;  	100 приборов	535,06	3,39			0,81	0,26	0,06	
 33.1	999-9899	Строительный мусор 	0,4368	0		0		
 			т					
 34	ТЕРр65-4-02	Демонтаж: унитазов и писсуаров	0,21	672,86	7,65	141,3	139,69	1,61	63,84	13,41	
 	(0) 	V=(2+5+1+6+5+2)/100;  	100 приборов	665,21	3,78			0,79	0,29	0,06	
 34.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,5565	0		0		
 			т					
 35	ТЕРр65-4-11	Демонтаж: биде	0,01	979,34	5,28	9,79	9,74	0,05	93,48	0,93	
 	(0) 	V=1/100;  	100 приборов	974,06	2,6			0,03	0,2	0	
 35.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0237	0		0		
 			т					
 36	ТЕР17-01-001-23	Демонтаж  трапов диаметром: 100 мм	0,2	49,14	7,884	9,83	8,25	1,58	3,508	0,7	
 	(0) 	V=2/10; ЗП=103,14*0,4; ЭММ=19,71*0,4; ЗПм=1,3*0,4; Мат=37,81*0; ТЗТ=8,77*0,4; ТЗТм=0,1*0,4	10 компл.	41,256	0,52			0,1	0,04	0,01	
 Электромонтажные работы	
 37	ТЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	190	92,23	0,26	17 523,7	17 474,3	49,4	9,64	1 831,6	
 	(0) 	V=(8000+11000)/100;  	100 м	91,97	0,13			24,7	0,01	1,9	
 38	ТЕРр67-1-05	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением: 150 мм2	120	172,29	0	20 674,8	20 674,8	0	18,06	2 167,2	
 	(0) 	V=12000/100;  	100 м	172,29	0			0	0	0	
 38.1	509-9900	Строительный мусор	19,2	0		0		
 			т					
 39	ТЕРр67-4-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	8,6	177,43	2,11	1 525,9	1 507,75	18,15	17,89	153,85	
 	(0) 	V=(590+270)/100;  	100 шт.	175,32	1,04			8,94	0,08	0,69	
 40	ТЕРр67-4-04	Демонтаж: бра, плафонов	0,96	103,92	0,79	99,76	99	0,76	10,81	10,38	
 	(0) 	V=(81+15)/100;  	100 шт.	103,13	0,39			0,37	0,03	0,03	
 41	ТЕРр67-4-01	Демонтаж: выключателей, розеток	10,39	55,71	0	578,83	578,83	0	5,84	60,68	
 	(0) 	V=(189+830+20)/100;  	100 шт.	55,71	0			0	0	0	
 42	ТЕРр67-4-01	Демонтаж: выключателей, розеток	8,71	55,71	0	485,23	485,23	0	5,84	50,87	
 	(0) 	V=871/100;  	100 шт.	55,71	0			0	0	0	
 43	ТЕРр67-4-06	Демонтаж: электросчетчиков	0,02	269,85	1,85	5,4	5,36	0,04	25,72	0,51	
 	(0) 	V=2/100;  	100 шт.	268	0,91			0,02	0,07	0	
 44	ТЕРм08-02-396-05	Демонтаж: Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	3	380,92	164,72	1 142,76	648,6	494,16	18,8	56,4	
 	(0) 	V=300/100; ЗП=432,4*0,5; ЭММ=329,44*0,5; ЗПм=20,22*0,5; Мат=207,28*0; ТЗТ=37,6*0,5; ТЗТм=1,28*0,5	100 м	216,2	10,11			30,33	0,64	1,92	
 45	ТЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	2,39	116,775	55,25	279,09	147,04	132,05	5,35	12,79	
 	(0) 	V=239/100; ЗП=123,05*0,5; ЭММ=110,5*0,5; ЗПм=5,21*0,5; Мат=445,16*0; ТЗТ=10,7*0,5; ТЗТм=0,33*0,5	100 м	61,525	2,605			6,23	0,165	0,39	
 46	ТЕРм08-03-572-07	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	5	82,19	53,95	410,95	141,2	269,75	2,33	11,65	
 	(0) 	ЗП=56,48*0,5; ЭММ=107,9*0,5; ЗПм=6,48*0,5; Мат=493,03*0; ТЗТ=4,66*0,5; ТЗТм=0,41*0,5	1 шт.	28,24	3,24			16,2	0,205	1,03	
 47	ТЕРм08-03-572-04	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	28	61,29	40,14	1 716,12	592,2	1 123,92	1,745	48,86	
 	(0) 	V=23+3+2; ЗП=42,3*0,5; ЭММ=80,28*0,5; ЗПм=4,58*0,5; Мат=412,69*0; ТЗТ=3,49*0,5; ТЗТм=0,29*0,5	1 шт.	21,15	2,29			64,12	0,145	4,06	
 48	ТЕРм08-01-053-02	Демонтаж: Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ	12	25,705	9,18	308,46	198,3	110,16	1,405	16,86	
 	(0) 	ЗП=33,05*0,5; ЭММ=18,36*0,5; ЗПм=1,36*0,5; Мат=30,98*0; ТЗТ=2,81*0,5; ТЗТм=0,09*0,5	1 шт.	16,525	0,68			8,16	0,045	0,54	
 49	ТЕРм08-02-415-01	Демонтаж: Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение: до 250 мм2	0,63	482,235	282,71	303,81	125,7	178,11	17,35	10,93	
 	(0) 	V=(6*3+15*3)/100; ЗП=399,05*0,5; ЭММ=565,42*0,5; ЗПм=115,79*0,5; Мат=2698,1*0; ТЗТ=34,7*0,5; ТЗТм=8,12*0,5	100 м однопроводной линии	199,525	57,895			36,47	4,06	2,56	
 50	ТЕРм08-03-545-01	Демонтаж: Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10	2	20,245	1,21	40,49	38,07	2,42	1,655	3,31	
 	(0) 	ЗП=38,07*0,5; ЭММ=2,42*0,5; ЗПм=0*0,5; Мат=77,38*0; ТЗТ=3,31*0,5; ТЗТм=0*0,5	1 шт.	19,035	0			0	0	0	
 51	ТЕРм10-04-111-08	Демонтаж: Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий: до 20	2	72,085	0	144,17	144,17	0	6,5	13	
 	(0) 	ЗП=144,17*0,5; ЭММ=0*0,5; ЗПм=0*0,5; Мат=101,39*0; ТЗТ=13*0,5; ТЗТм=0*0,5	1 шт.	72,085	0			0	0	0	
 51.1	5.0	Масса оборудования	0,036	0		0		
 			т					
 52	ТЕРм11-04-008-01	Демонтаж:Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг	25	5,89	0,45	147,25	136	11,25	0,515	12,88	
 	(0) 	ЗП=10,88*0,5; ЭММ=0,9*0,5; ЗПм=0*0,5; Мат=0,22*0; ТЗТ=1,03*0,5; ТЗТм=0*0,5	1 шт.	5,44	0			0	0	0	
 Система вентиляции	
 53	ТЕРр65-30-01	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	0,434	517,87	19,79	224,76	216,17	8,59	47,8	20,75	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности воздуховодов	498,08	9,76			4,24	0,75	0,33	
 54	ТЕРр65-30-02	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	0,511	435,55	19,79	222,56	212,45	10,11	39,9	20,39	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности воздуховодов	415,76	9,76			4,99	0,75	0,38	
 55	ТЕРр65-30-03	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	0,594	354,27	19,79	210,44	198,68	11,76	32,1	19,07	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности воздуховодов	334,48	9,76			5,8	0,75	0,45	
 56	ТЕРр65-30-04	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	0,233	277,16	19,79	64,58	59,97	4,61	24,7	5,76	
 	(0) 	 	100 м2 поверхности воздуховодов	257,37	9,76			2,27	0,75	0,17	
 57	ТЕРр65-30-05	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	0,18	253,2	19,79	45,57	42,01	3,56	22,4	4,03	
 	(0) 	 	100 м2 поверхностивоздуховодов	233,41	9,76			1,76	0,75	0,14	
 58	ТЕР20-02-005-01	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	10	5,888	0,54	58,88	53,48	5,4	0,488	4,88	
 	(0) 	ЗП=13,37*0,4; ЭММ=1,35*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=33,44*0; ТЗТ=1,22*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 шт.	5,348	0			0	0	0	
 59	ТЕР20-02-014-09	Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм	3	5,26	0,54	15,78	14,16	1,62	0,436	1,31	
 	(0) 	ЗП=11,8*0,4; ЭММ=1,35*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=13,34*0; ТЗТ=1,09*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 шт.	4,72	0			0	0	0	
 60	ТЕР20-02-002-01	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	27	7,292	0,892	196,88	172,8	24,08	0,584	15,77	
 	(0) 	ЗП=16*0,4; ЭММ=2,23*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=4,87*0; ТЗТ=1,46*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 решетка	6,4	0			0	0	0	
 61	ТЕРр65-31-01	Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т	0,01	5 935,22	19,79	59,35	59,15	0,2	567,7	5,68	
 	(0) 	V=1/100;  	100 шт.	5 915,43	9,76			0,1	0,75	0,01	
 62	ТЕР20-02-009-01	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	2	2,72	0,612	5,44	4,22	1,22	0,188	0,38	
 	(0) 	V=1+1; ЗП=5,27*0,4; ЭММ=1,53*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=3,83*0; ТЗТ=0,47*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 зонт	2,108	0			0	0	0	
 63	ТЕР20-02-011-01	Демонтаж зонтов над оборудованием	4	6,18	1,58	24,72	18,4	6,32	0,4	1,6	
 	(0) 	ЗП=11,5*0,4; ЭММ=3,95*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=173,51*0; ТЗТ=1*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 м2 поверхности зонта	4,6	0			0	0	0	
 64	ТЕР20-02-002-01	Демонтаж лючков	140	7,292	0,892	1 020,88	896	124,88	0,584	81,76	
 	(0) 	ЗП=16*0,4; ЭММ=2,23*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=4,87*0; ТЗТ=1,46*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 решетка	6,4	0			0	0	0	
 65	ТЕРм37-01-014-09	Демонтаж холодильной машины-чиллерной установки. Масса оборудования, т: 5. 	1	3 127,453	1 541,603	3 127,45	1 585,85	1 541,6	137,9	137,9	
 	(0) 	ЗП=2265,5*0,7; ЭММ=2202,29*0,7; ЗПм=311,46*0,7; Мат=1203,93*0; ТЗТ=197*0,7; ТЗТм=21,72*0,7	1 шт.	1 585,85	218,022			218,02	15,204	15,2	
 66	ТЕР18-05-001-01	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т	2	69,728	5,34	139,46	128,78	10,68	5,668	11,34	
 	(0) 	ЗП=160,97*0,4; ЭММ=13,35*0,4; ЗПм=0,79*0,4; Мат=72,15*0; ТЗТ=14,17*0,4; ТЗТм=0,05*0,4	1 насос	64,388	0,316			0,63	0,02	0,04	
 67	ТЕР18-02-003-04	Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью: до 6 м3	1	251,544	76,192	251,54	175,35	76,19	15,436	15,44	
 	(0) 	ЗП=438,38*0,4; ЭММ=190,48*0,4; ЗПм=11,22*0,4; Мат=195,41*0; ТЗТ=38,59*0,4; ТЗТм=0,71*0,4	1 водоподогреватель	175,352	4,488			4,49	0,284	0,28	
 68	ТЕРр65-12-02	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 2,0 м3	0,01	4 364,51	176,81	43,65	41,88	1,77	405	4,05	
 	(0) 	V=1/100;  	100 шт.	4 187,7	87,23			0,87	6,7	0,07	
 68.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,206	0		0		
 			т					
 69	ТЕР20-06-004-01	Демонтаж фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью: до 10 тыс.м3/час	2	72,8	13,012	145,6	119,58	26,02	5,084	10,17	
 	(0) 	V=1+1; ЗП=149,47*0,4; ЭММ=32,53*0,4; ЗПм=1,9*0,4; Мат=975,25*0; ТЗТ=12,71*0,4; ТЗТм=0,12*0,4	1 фильтр	59,788	0,76			1,52	0,048	0,1	
 70	ТЕРр65-3-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	0,18	59,65	0,26	10,74	10,69	0,05	5,7	1,03	
 	(0) 	V=18/100;  	100 шт. арматуры	59,39	0,13			0,02	0,01	0	
 70.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,009	0		0		
 			т					
 71	ТЕР18-06-003-10	Демонтаж воздухоотводчиков	11	11,148	3,424	122,62	84,96	37,66	0,664	7,3	
 	(0) 	ЗП=19,31*0,4; ЭММ=8,56*0,4; ЗПм=0,32*0,4; Мат=10,01*0; ТЗТ=1,66*0,4; ТЗТм=0,02*0,4	1 шт.	7,724	0,128			1,41	0,008	0,09	
 72	ТЕРм12-12-007-01	Демонтаж: Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм	3	69,056	42,9	207,17	78,47	128,7	2,224	6,67	
 	(0) 	V=2+1; ЗП=65,39*0,4; ЭММ=107,25*0,4; ЗПм=11,85*0,4; Мат=20,9*0; ТЗТ=5,56*0,4; ТЗТм=0,75*0,4	1 шт.	26,156	4,74			14,22	0,3	0,9	
 73	ТЕР16-05-003-02	Демонтаж клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм	1	9,82	1,368	9,82	8,45	1,37	0,744	0,74	
 	(0) 	ЗП=21,13*0,4; ЭММ=3,42*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=34,32*0; ТЗТ=1,86*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 шт.	8,452	0			0	0	0	
 74	ТЕР18-07-001-02	Демонтаж манометров: с трехходовым краном	2	1,068	0	2,14	2,14	0	0,088	0,18	
 	(0) 	ЗП=2,67*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=1,01*0; ТЗТ=0,22*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 комплект	1,068	0			0	0	0	
 75	ТЕР18-07-001-04	Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых	1	1,428	0	1,43	1,43	0	0,124	0,12	
 	(0) 	ЗП=3,57*0,4; ЭММ=0*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=1,66*0; ТЗТ=0,31*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 комплект	1,428	0			0	0	0	
 76	ТЕРм12-01-105-03	Демонтаж: Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм	0,25	744,59	86,03	186,15	164,64	21,51	56	14	
 	(0) 	ЗП=1317,12*0,5; ЭММ=172,06*0,5; ЗПм=16,31*0,5; Мат=354,72*0; ТЗТ=112*0,5; ТЗТм=1,14*0,5	100 м	658,56	8,155			2,04	0,57	0,14	
 77	ТЕРм12-01-105-04	Демонтаж: Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 55 мм	2	872,99	202,67	1 745,98	1 340,64	405,34	57	114	
 	(0) 	ЗП=1340,64*0,5; ЭММ=405,34*0,5; ЗПм=49,72*0,5; Мат=360,42*0; ТЗТ=114*0,5; ТЗТм=3,59*0,5	100 м	670,32	24,86			49,72	1,795	3,59	
 78	ТЕР26-01-017-01	Демонтаж: Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	24,2	52,768	18,64	1 276,99	825,9	451,09	2,816	68,15	
 	(0) 	V=225/10+1,7; ЗП=42,66*0,8; ЭММ=23,3*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=190,58*0; ТЗТ=3,52*0,8; ТЗТм=0*0,8	10 м трубопровода	34,128	0			0	0	0	
 79	ТЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	1,77	415	7,29	734,55	623,31	12,9	34,66	61,35	
 	(0) 	V=177/100;  	100 м трубопровода	352,15	1,3			2,3	0,1	0,18	
 79.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3894	0		0		
 			т					
 80	ТЕРр65-3-02	Снятие клапанов фланцевых: приемных диаметром до 50 мм	0,06	308,51	6,33	18,51	18,13	0,38	29	1,74	
 	(0) 	V=6/100;  	100 шт. арматуры	302,18	3,12			0,19	0,24	0,01	
 80.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,093	0		0		
 			т					
 81	ТЕРр65-3-04	Снятие клапанов фланцевых: обратных диаметром до 50 мм	0,01	497,94	9,76	4,98	4,88	0,1	46,85	0,47	
 	(0) 	V=1/100;  	100 шт. арматуры	488,18	4,82			0,05	0,37	0	
 81.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0151	0		0		
 			т					
 82	ТЕР18-06-007-01	Демонтаж фильтров диаметром: 25 мм	1	61,292	23,664	61,29	37,63	23,66	3,272	3,27	
 	(0) 	ЗП=94,07*0,4; ЭММ=59,16*0,4; ЗПм=0,16*0,4; Мат=11,41*0; ТЗТ=8,18*0,4; ТЗТм=0,01*0,4	10 фильтров	37,628	0,064			0,06	0,004	0	
 83	ТЕРр65-32-01	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т	0,24	3 605,31	19,79	865,27	860,52	4,75	344,1	82,58	
 	(0) 	V=24/100;  	100 шт.	3 585,52	9,76			2,34	0,75	0,18	
 84	ТЕРр65-19-06	Демонтаж: калориферов массой до 125 кг	0,01	2 453,48	96,06	24,53	23,57	0,96	244,8	2,45	
 	(0) 	V=1/100;  	100 шт.	2 357,42	47,39			0,47	3,64	0,04	
 85	ТЕР20-02-014-05	Демонтаж шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм	6	8,912	1,028	53,47	47,3	6,17	0,728	4,37	
 	(0) 	V=2+4; ЗП=19,71*0,4; ЭММ=2,57*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=20,81*0; ТЗТ=1,82*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 шт.	7,884	0			0	0	0	
 86	ТЕР20-02-016-09	демонтаж глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм	7	6,292	1,7	44,04	32,14	11,9	0,424	2,97	
 	(0) 	ЗП=11,48*0,4; ЭММ=4,25*0,4; ЗПм=0*0,4; Мат=9,94*0; ТЗТ=1,06*0,4; ТЗТм=0*0,4	1 пластина	4,592	0			0	0	0	
 87	ТЕР20-06-002-09	Демонтаж камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	2	320,732	60,968	641,47	519,53	121,94	23,152	46,3	
 	(0) 	V=1+1; ЗП=649,41*0,4; ЭММ=152,42*0,4; ЗПм=6,95*0,4; Мат=430,88*0; ТЗТ=57,88*0,4; ТЗТм=0,44*0,4	1 камера	259,764	2,78			5,56	0,176	0,35	
 88	ТЕР20-06-015-01	демонтаж агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час	2	63,612	8,244	127,23	110,74	16,49	4,708	9,42	
 	(0) 	V=1+1; ЗП=138,42*0,4; ЭММ=20,61*0,4; ЗПм=1,11*0,4; Мат=117,8*0; ТЗТ=11,77*0,4; ТЗТм=0,07*0,4	1 агрегат	55,368	0,444			0,89	0,028	0,06	
 89	ТЕР26-01-054-01	Демонтаж изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов	0,405	310,416	40,248	125,72	109,42	16,3	25,584	10,36	
 	(0) 	ЗП=337,71*0,8; ЭММ=50,31*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=902,65*0; ТЗТ=31,98*0,8; ТЗТм=0*0,8	100 м2 поверхности покрытия изоляции	270,168	0			0	0	0	
 Система отопления	
 90	ТЕРр65-19-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	2,38	1 118,41	59,11	2 661,81	2 521,13	140,68	110	261,8	
 	(0) 	V=238/100;  	100 шт.	1 059,3	29,16			69,4	2,24	5,33	
 91	ТЕРр65-3-01	Снятие кранов водоразборных или туалетных	3,5	59,65	0,26	208,78	207,87	0,91	5,7	19,95	
 	(0) 	V=350/100;  	100 шт. арматуры	59,39	0,13			0,46	0,01	0,04	
 91.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,175	0		0		
 			т					
 92	ТЕРр65-13-01	Демонтаж: воздухосборников	3,5	511,62	0	1 790,67	1 790,67	0	49,1	171,85	
 	(0) 	V=350/100;  	100 шт.	511,62	0			0	0	0	
 92.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	9,45	0		0		
 			т					
 93	ТЕРр65-14-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм	11,28	393,88	0	4 442,97	4 442,97	0	37,8	426,38	
 	(0) 	V=1128/100;  	100 м трубопровода	393,88	0			0	0	0	
 94	ТЕРр65-14-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм	1,12	569,97	0	638,37	638,37	0	54,7	61,26	
 	(0) 	V=112/100;  	100 м трубопровода	569,97	0			0	0	0	
 ИТОГО:	74 147,09	67 717,43	5 750,87	6 807,82	
 			613,62	43,07	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	67717,43	1	67 717,43	
 Машины и механизмы	5750,87	1	5 750,87	
 Материалы	678,79	1	678,79	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		74 147,09	
 Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (27, 28, 68, 79, 84, 90, 92, 93, 94, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 70, 80, 81, 91, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 83)	
 Накладные расходы	(18180,62+119,42)*0,63	0,63	11 529,03	
 Сметная прибыль	(18180,62+119,42)*0,4	0,4	7 320,02	
 Итого		18 849,05	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (36, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 82, 85, 86, 87, 88)	
 Накладные расходы	(2435,34+14,66)*0,98	0,98	2 401	
 Сметная прибыль	(2435,34+14,66)*0,56	0,56	1 372	
 Итого		3 773	
 Электромонтажные работы при ремонте (37, 38, 39, 40, 41, 42, 43)	
 Накладные расходы	(40825,27+34,03)*0,72	0,72	29 418,7	
 Сметная прибыль	(40825,27+34,03)*0,52	0,52	21 246,84	
 Итого		50 665,54	
 Электромонтажные работы на других объектах (44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)	
 Накладные расходы	(1891,11+161,51)*0,81	0,81	1 662,62	
 Сметная прибыль	(1891,11+161,51)*0,52	0,52	1 067,36	
 Итого		2 729,98	
 Сооружения связи, радиовещания и телевидения: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования (51, 52)	
 Накладные расходы	(280,17+0)*0,78	0,78	218,53	
 Сметная прибыль	(280,17+0)*0,52	0,52	145,69	
 Итого		364,22	
 Монтаж оборудования (65, 72, 76, 77)	
 Накладные расходы	(3169,6+284)*0,68	0,68	2 348,45	
 Сметная прибыль	(3169,6+284)*0,48	0,48	1 657,73	
 Итого		4 006,18	
 Теплоизоляционные работы (78, 89)	
 Накладные расходы	(935,32+0)*0,77	0,77	720,2	
 Сметная прибыль	(935,32+0)*0,48	0,48	448,95	
 Итого		1 169,15	
 	
 Итого		155 704,21	
 	
 №3 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 95	[311-01-146-1 (2)]	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 157,57	5,08	0	5 880,46	5 880,46	0		
 			т	5,08	0			0		
 96	[311-01-114-1 (2)]	Погрузочные работы: Металлические конструкции массой до 1т	128,43	17,49	0	2 246,24	2 246,24	0		
 			т	17,49	0			0		
 97	[310-3030-1]	Расстояние перевозки: от 29.1 до 30.0 км. Класс груза 1. Таблица №3.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами работающих вне карьера	1 286	38,7	38,7	49 768,2		49 768,2		
 		V=1157,57+128,43	т							
 ИТОГО:	57 894,9	8 126,7	49 768,2	0	
 			0	0	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	8126,7	1	8 126,7	
 Машины и механизмы	49768,2	1	49 768,2	
 Материалы	0	1	0	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		57 894,9	
 Погрузо-разгрузочные работы (95, 96, 97)	
 Накладные расходы	(8126,7+0)*1*0,9	1	8 126,7	
 Сметная прибыль	(8126,7+0)*0,6*0,85	0,6	4 876,02	
 Итого		13 002,72	
 	
 Итого		70 897,62	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		712 281	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ

 	
 
Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru