Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru

СОГЛАСОВАНО	
	
УТВЕРЖДАЮ	

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
«____» _________________________ 20 ___ г.	
	
_____________________ 
«____» _________________ 20 ___ г.	

 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04	
 на монтаж систем дымоудаления,  вентиляции и кондиционирования 	
 Основание: 	Сметная стоимость - 	1 228,953 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	5 436,90 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	29,532 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Монтажные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 Дымоудаление	
 1	ТЕР20-03-001-04	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т	3	252,34	40,4	757,02	419,55	121,2	13,41	40,23	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=121,61*1,15; ЭММ=32,32*1,25; ЗПм=4,24*1,25; ТЗТ=11,66*1,15; ТЗТм=0,32*1,25	1 вентилятор	139,85	5,3			15,9	0,4	1,2	
 2	прайс	Вентилятор дымоудаления радиальный ВР-80-70-8ДУ-6-01-03 	3	16 948,45		50 845,35		
 		Цед=56852/1,18*1,03/2,928	шт.					
 3	ТЕР20-02-004-16	Установка клапанов огнезадерживающих периметром: до 3200 мм	8	130,96	6,88	1 047,68	585,76	55,04	6,84	54,72	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=63,67*1,15; ЭММ=5,5*1,25; ЗПм=0,5*1,25; ТЗТ=5,95*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	1 клапан	73,22	0,63			5,04	0,05	0,4	
 3.1	300-9130-325	Прим. Клапан противодымный КДМ-2-С-500х900-МВ(220)   	7	8 771,88		61 403,16		
 			шт.					
 3.2	300-9130-325	Прим. Клапан противодымный КДМ-2-С-1000Х500-МВ(220)   	1	8 771,88		8 771,88		
 			шт.					
 4	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм	0	1 780,67	120,53	149,57	83,6	10,12	93,01	7,81	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=865,42*1,15; ЭММ=96,42*1,25; ЗПм=10,07*1,25; ТЗТ=80,88*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 	995,23	12,59			1,06	0,95	0,08	
 4.1	300-9066-058	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 800х500 мм   	8,4	176,7		1 484,28		
 			м2					
 5	ТЕР20-01-001-08	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм	0	2 123,74	143,19	807,02	467,87	54,41	115,07	43,73	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=37,68/100; ЗП=1070,64*1,15; ЭММ=114,55*1,25; ЗПм=11,32*1,25; ТЗТ=100,06*1,15; ТЗТм=0,85*1,25	100 м2 	1 231,24	14,15			5,38	1,06	0,4	
 6	300-9066-041	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм д. 800 мм	37,68	163,34		6 154,65		
 		Цед=384,67/2,355	м2					
 7	ТЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без обкладочнными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки м-125, плитами полужесткими из стеклянного шта	2	419,62	72,18	839,24	387,04	144,36	17,02	34,04	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=168,28*1,15; ЭММ=57,74*1,25; ЗПм=5,86*1,25; ТЗТ=14,8*1,15; ТЗТм=0,51*1,25	1 м3 изоляции	193,52	7,33			14,66	0,64	1,28	
 8	Прайс	Маты минераловатные Wired Mat толщ. 40мм  	2,06	2 086,81	0	4298,83		
 		Цед=7000/1,18*1,03/2,928	м3					
 9	ТЕР20-02-009-09	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм	3	42,09	5,53	126,27	66,15	16,59	2,04	6,12	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=19,17*1,15; ЭММ=4,42*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=1,77*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	1 зонт	22,05	0,49			1,47	0,04	0,12	
 9.1	300-0285	Зонты вент. систем диам. шахты 800 мм	3	1 229,28		3 687,84		
 			шт.					
 10	ТЕР20-02-004-03	Установка клапанов обратных диаметром: до 800 мм	3	63,2	3,3	189,6	77,73	9,9	2,39	7,17	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=22,53*1,15; ЭММ=2,64*1,25; ЗПм=0,27*1,25; ТЗТ=2,08*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	1 клапан	25,91	0,34			1,02	0,03	0,09	
 11	300-2073	Клапаны обратные КО-05, д. 800 мм Цед=4189,81/2,355=1779,11	3	1 779,11		5 337,33		
 			шт.					
 Вентиляция	
 12	ТЕР20-03-002-02	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т	7	91,2	12,63	638,4	512,61	88,41	6,22	43,54	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=63,68*1,15; ЭММ=10,1*1,25; ЗПм=1,31*1,25; ТЗТ=5,41*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1 вентилятор	73,23	1,64			11,48	0,14	0,98	
 13	Прайс	Канальный вентилятор К250L  	3	2 215,47		6 646,41		
 		Цед=8325/1,18*1,03/3,28	шт.					
 14	Прайс 	Канальный вентилятор  КD 315L1  	1	5 882,63		5 882,63		
 		Цед=22105/1,18*1,03/3,28	шт.					
 15	Прайс	Канальный вентилятор К160XL  	1	1 768,38		1 768,38		
 		Цед=6645/1,18*1,03/3,28	шт.					
 16	Прайс	Канальный вентилятор К315L  	1	3 263,46		3 263,46		
 		Цед=12263/1,18*1,03/3,28	шт.					
 17	Прайс	Канальный вентилятор К100ХL  	1	1 462,61		1 462,61		
 		Цед=5496/1,18*1,03/3,28	шт.					
 18	Прайс	Регулятор скорости RIRE 1.5 	7	1 436		10 052		
 		Цед=5396/1,18*1,03/3,28	шт.					
 19	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	4	25,64	2,54	102,56	73,68	10,16	1,68	6,72	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=16,02*1,15; ЭММ=2,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 решетка	18,42	0,15			0,6	0,01	0,04	
 20	Прайс	Наружная решетка АРН 900х700 	2	1 426,68		2 853,36		
 		Цед=5361/1,18*1,03/3,28	шт.					
 21	Прайс	Наружная решетка АРН 700х500  	1	771,49		771,49		
 		Цед=2899/1,18*1,03/3,28	шт.					
 22	Прайс	Наружная решетка АРН 500х250 	1	409,56		409,56		
 		Цед=1539/1,18*1,03/3,28	шт.					
 23	ТЕР20-02-014-01	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: гтк 1-1, диаметром обечайки 125 мм	2	26,22	1,44	52,44	27,14	2,88	1,25	2,5	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,8*1,15; ЭММ=1,15*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,09*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 шт.	13,57	0,15			0,3	0,01	0,02	
 24	Прайс	Шумоглушитель LDC 100-600 	2	661,05		1 322,1		
 		Цед=2484/1,18*1,03/3,28	шт.					
 25	ТЕР20-02-014-02	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: гтк 1-2, диаметром обечайки 200 мм	2	26,22	1,44	52,44	27,14	2,88	1,25	2,5	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,8*1,15; ЭММ=1,15*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,09*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 шт.	13,57	0,15			0,3	0,01	0,02	
 26	Прайс	Шумоглушитель LDC 160-900 	2	1 135,01		2 270,02		
 		Цед=4265/1,18*1,03/3,28	шт.					
 27	ТЕР20-02-014-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: гтк 1-3, диаметром обечайки 250 мм	4	28,35	1,44	113,4	54,28	5,76	1,25	5	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,8*1,15; ЭММ=1,15*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,09*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 шт.	13,57	0,15			0,6	0,01	0,04	
 28	Прайс	Шумоглушитель LDC 250-900 	4	1 718,88		6 875,52		
 		Цед=6459/1,18*1,03/3,28	шт.					
 29	ТЕР20-02-014-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: гтк 1-4, диаметром обечайки 315 мм	2	37,6	1,69	78,96	40,28	3,55	1,77	3,72	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=16,68*1,15; ЭММ=1,35*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,54*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 шт.	19,18	0,15			0,32	0,01	0,02	
 30	Прайс	Шумоглушитель LDC 315-900 	2	2 181,67		4 363,34		
 		Цед=8198/1,18*1,03/3,28	шт.					
 31	ТЕР20-02-014-06	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: гтк 1-6, диаметром обечайки 500 мм	1	46,95	2,15	46,95	19,71	2,15	1,82	1,82	
 	(0) 	 	1 шт.	19,71	0,23			0,23	0,02	0,02	
 32	прайс	Шумоглушитель LDC 500-900	1	6 211,03	0	6 211,03		
 		Цед=23339/1,18*1,03/3,28	шт					
 33	ТЕР20-02-015-10	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: гтп 2-5, сечением 400х400 мм	7	51,86	2,69	363,02	158,69	18,83	2,09	14,63	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=19,71*1,15; ЭММ=2,15*1,25; ЗПм=0,23*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	1 шт.	22,67	0,29			2,03	0,03	0,21	
 34	Прайс	Шумоглушитель LDR 50-25 	2	5 812,11		11 624,22		
 		Цед=21840/1,18*1,03/3,28	шт.					
 35	Прайс	Шумоглушитель LDR 70-40 	1	3 921,05	0	3 921,05		
 		Цед=14734/1,18*1,03/3,28	шт					
 36	Прайс	Шумоглушитель LDR 100-50	4	5 340,01	0	21 360,04		
 		Цед=20066/1,18*1,03/3,28	шт					
 37	ТЕР20-02-004-06	Установка клапанов обратных периметром: до 1600 мм	1	39,38	1,54	39,38	15,94	1,54	1,47	1,47	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=13,86*1,15; ЭММ=1,23*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,28*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 клапан	15,94	0,15			0,15	0,01	0,01	
 38	Прайс	Клапан с электроприводом EFD 50-25  	1	9 783,72		9 783,72		
 		Цед=31155,92*1,03/3,28	шт.					
 39	ТЕР20-02-009-01	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм	3	11,55	1,65	34,65	18,21	4,95	0,54	1,62	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=5,28*1,15; ЭММ=1,32*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 зонт	6,07	0,15			0,45	0,01	0,03	
 39.1	300-0277	Зонты вент. систем диам. шахты 200 мм, из листовой оцинкованной стали, круглые	3	153		459		
 			шт.					
 40	ТЕР20-02-009-02	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм	3	11,55	1,65	34,65	18,21	4,95	0,54	1,62	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=5,28*1,15; ЭММ=1,32*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 зонт	6,07	0,15			0,45	0,01	0,03	
 40.1	300-0278	Зонты вент. систем диам. шахты 250 мм	3	178,88		536,64		
 			шт.					
 41	ТЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм	2	15,69	1,83	31,38	16,54	3,66	0,74	1,48	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=7,19*1,15; ЭММ=1,46*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=0,64*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 зонт	8,27	0,15			0,3	0,01	0,02	
 41.1	300-0279	Зонты вент. систем диам. шахты 315 мм	2	221		442		
 			шт.					
 42	ТЕР20-02-009-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм	1	21,32	2,34	21,32	12,91	2,34	1,15	1,15	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,23*1,15; ЭММ=1,87*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 зонт	12,91	0,15			0,15	0,01	0,01	
 42.1	300-0282	Зонты вент. систем диам. шахты 500 мм	1	546,21		546,21		
 			шт.					
 43	ТЕР20-02-010-07	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм	2	60,35	7,59	120,7	74,22	15,18	3,43	6,86	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=32,27*1,15; ЭММ=6,07*1,25; ЗПм=0,5*1,25; ТЗТ=2,98*1,15; ТЗТм=0,04*1,25	1 зонт	37,11	0,63			1,26	0,05	0,1	
 44	Прайс	Зонты вент. систем разм. шахты 1200х600 мм 	2	1 800,62		3 601,24		
 		Цед=4116,95/2,355*1,03	шт.					
 45	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм 	17	30,9	1,41	525,3	217,94	23,97	1,18	20,06	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,15*1,15; ЭММ=1,13*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,03*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 клапан	12,82	0,15			2,55	0,01	0,17	
 46	300-9130-220	Клапаны КЛОП-1 (60 мин) Д= до 160 мм противопожарные, привод ВЕLIМО или РВ	7	5 154,12		36 078,84		
 			шт.					
 47	300-9130-221	Клапаны КЛОП-1 (60 мин) Д= 200 мм	4	4 882,61		19 530,44		
 			шт.					
 48	300-9130-223	Клапаны КЛОП-1 (60 мин) Д= 250 мм	2	5 018,61		10 037,22		
 			шт.					
 49	300-9130-225	Клапаны КЛОП-1 (60 мин) Д= 315 мм	4	5 154,12		20 616,48		
 			шт.					
 50	ТЕР20-02-004-02	Установка клапанов обратных диаметром: до 560 мм	4	39,38	1,54	157,52	63,76	6,16	1,47	5,88	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=13,86*1,15; ЭММ=1,23*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,28*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 клапан	15,94	0,15			0,6	0,01	0,04	
 51	300-9130-227	Клапаны КЛОП-1 (60 мин) Д= 400 мм	4	5 289,87		21 159,48		
 			шт.					
 52	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм	90	30,9	1,41	2 781	1 153,8	126,9	1,18	106,2	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,15*1,15; ЭММ=1,13*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,03*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 клапан	12,82	0,15			13,5	0,01	0,9	
 53	Арктика	Клапан КВК-100 	9	301,6		2 714,4		
 		Цед=689,58/2,355*1,03	шт.					
 54	Арктика	Клапан КВК-125 	60	339,77		20 386,2		
 		Цед=776,86/2,355*1,03	шт.					
 55	Арктика	Клапан КВК-160 	4	343,59		1 374,36		
 		Цед=785,59/2,355*1,03	шт.					
 56	Арктика	Клапан КВК-200 	13	389,41		5 062,33		
 		Цед=890,34/2,355*1,03	шт					
 57	Арктика	Клапан КВК-315  	4	767,35		3 069,4		
 		Цед=1754,48/2,355*1,03	шт.					
 58	ТЕР20-02-004-02	Установка клапанов обратных диаметром: до 560 мм	8	39,38	1,54	315,04	127,52	12,32	1,47	11,76	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=13,86*1,15; ЭММ=1,23*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,28*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 клапан	15,94	0,15			1,2	0,01	0,08	
 59	Арктика	Клапан КВК-400 Цед=2339,32/2,355=993,34	8	1 023,14		8 185,12		
 		Цед=2339,32/2,355*1,03	шт.					
 60	ТЕР20-02-001-01	Прим. Установка дуффозоров	2	35,56	4,51	71,12	33,12	9,02	1,53	3,06	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=14,4*1,15; ЭММ=3,61*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,33*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 шт.	16,56	0,15			0,3	0,01	0,02	
 64	Арктика	Диффузор пластиковый ДПУ-М-200 Цед=229,57/2,355=97,48	2	97,48		194,96		
 			шт.					
 65	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	26	25,64	2,54	666,64	478,92	66,04	1,68	43,68	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=16,02*1,15; ЭММ=2,03*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 решетка	18,42	0,15			3,9	0,01	0,26	
 70	Арктика	Решетка АМН 250х150 Цед=434,69/2,355=184,58	4	184,58		738,32		
 			шт.					
 71	Арктика	Решетка АМН 300х200 Цед=434,69/2,355=184,58	4	184,58		738,32		
 			шт.					
 72	Арктика	Решетка АМН 350х200 Цед=501,91/2,355=213,13	8	213,13		1 705,04		
 			шт.					
 73	Арктика	Решетка АМН 500х200 Цед=569,99/2,355=242,03	10	242,03		2 420,3		
 			шт.					
 74	ТЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм	7	30,9	1,41	216,3	89,74	9,87	1,18	8,26	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=11,15*1,15; ЭММ=1,13*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,03*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 клапан	12,82	0,15			1,05	0,01	0,07	
 75	Арктика	Клапан обратный RSK 100 Цед=268,08/2,355=113,83	1	113,83		113,83		
 			шт.					
 76	Арктика	Клапан обратный RSK 160 Цед=352,73/2,355=149,78	1	149,78		149,78		
 			шт.					
 77	Арктика	Клапан обратный RSK 250 Цед=582,01/2,355=247,14	3	247,14		741,42		
 			шт.					
 78	Арктика	Клапан обратный RSK 315 Цед=730,15/2,355=310,04	2	310,04		620,08		
 			шт.					
 79	ТЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм	3,34	3 041,91	165,86	10 159,98	6 898,84	553,97	193,04	644,75	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=333,59/100; ЗП=1796,1*1,15; ЭММ=132,69*1,25; ЗПм=17,42*1,25; ТЗТ=167,86*1,15; ТЗТм=1,32*1,25	100 м2 	2 065,52	21,78			72,75	1,65	5,51	
 80	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 100 мм (спирально-фальцевые) Цед=94,92/2,355=40,31	120	40,31		4 837,2		
 			м					
 81	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 125 мм Цед=104,24/2,355=44,26	200	44,26		8 852		
 			м					
 82	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 160 мм Цед=130,51/2,355=55,42	54	55,42		2 992,68		
 			м					
 83	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 200 мм Цед=190,68/2,355=80,87	93	80,97		7 530,21		
 			м					
 84	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 250 мм  Цед=236,44/2,355=100,4	168	100,4		16 867,2		
 			м					
 85	ТЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	1,58	2 765,95	135,61	4 370,2	2 988,02	214,26	176,74	279,25	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=158,26/100; ЗП=1644,48*1,15; ЭММ=108,49*1,25; ЗПм=13,92*1,25; ТЗТ=153,69*1,15; ТЗТм=1,05*1,25	100 м2 	1 891,15	17,4			27,49	1,31	2,07	
 86	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 315 мм Цед=297,46/2,355=126,31	160	126,31		20 209,6		
 			м					
 87	ТЕР20-01-001-06	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм	0,79	2 477,1	123,26	1 956,91	1 292,69	97,38	152,93	120,81	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=79,13/100; ЗП=1422,89*1,15; ЭММ=98,61*1,25; ЗПм=12,56*1,25; ТЗТ=132,98*1,15; ТЗТм=0,95*1,25	100 м2 	1 636,32	15,7			12,4	1,19	0,94	
 88	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 400 мм Цед=455,93/2,355=193,6	63	193,6		12 196,8		
 			м					
 89	ТЕР20-01-001-07	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	0,314	2 486,14	132,3	780,64	513,8	41,54	152,93	48,02	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=1422,89*1,15; ЭММ=105,84*1,25; ЗПм=9,21*1,25; ТЗТ=132,98*1,15; ТЗТм=0,7*1,25	100 м2 	1 636,32	11,51			3,61	0,88	0,28	
 90	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм д. 500 мм Цед=565,25/2,355=240,02	20	240,02		4 800,4		
 			м					
 91	ТЕР20-01-001-09	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм	0,140	2 832,93	131,91	396,61	264,76	18,47	176,74	24,74	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=14,4/100; ЗП=1644,48*1,15; ЭММ=105,53*1,25; ЗПм=13,49*1,25; ТЗТ=153,69*1,15; ТЗТм=1,02*1,25	100 м2 	1 891,15	16,86			2,36	1,28	0,18	
 92	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.55 мм 200х200 мм Цед=357,63/2,355=151,86	18	151,86		2 733,48		
 			м					
 93	ТЕР20-01-001-10	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	0,045	2 477,1	123,26	111,47	73,63	5,55	152,93	6,88	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=1422,89*1,15; ЭММ=98,61*1,25; ЗПм=12,56*1,25; ТЗТ=132,98*1,15; ТЗТм=0,95*1,25	100 м2 	1 636,32	15,7			0,71	1,19	0,05	
 94	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 500х250 мм Цед=621,19/2,355=263,77	3	263,77		791,31		
 			м					
 95	ТЕР20-01-001-11	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм	0,260	2 095,09	114,54	544,72	320,12	29,78	115,07	29,92	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=26,4/100; ЗП=1070,64*1,15; ЭММ=91,63*1,25; ЗПм=9,37*1,25; ТЗТ=100,06*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	100 м2 	1 231,24	11,71			3,04	0,89	0,23	
 96	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 700х400 мм Цед=984,75/2,355=418,15	12	418,15		5 017,8		
 			м					
 97	ТЕР20-01-001-12	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм	2,0300	1 780,67	120,53	3 614,77	2 020,32	244,68	93,01	188,81	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	V=202,78/100; ЗП=865,42*1,15; ЭММ=96,42*1,25; ЗПм=10,07*1,25; ТЗТ=80,88*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 	995,23	12,59			25,56	0,95	1,93	
 98	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 800х500 мм Цед=1059,32/2,355=418,15	65	418,15		27 179,75		
 			м					
 99	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 0.7 мм 820х440 мм Цед=984,75/2,355=418,15	1,5	418,15		627,22		
 			м					
 100	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 1.0 мм 900х 600 мм Цед=1449,15/2,355=615,35	10	615,35		6 153,5		
 			м					
 101	ТЕР20-01-001-13	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3600 мм	0,288	1 798,94	120,28	518,09	263,84	34,64	85,62	24,66	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=796,62*1,15; ЭММ=96,22*1,25; ЗПм=10,07*1,25; ТЗТ=74,45*1,15; ТЗТм=0,76*1,25	100 м2 	916,11	12,59			3,63	0,95	0,27	
 102	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 1.0 мм 1200х 600 мм Цед=1619,49/2,355=687,68	8	687,68		5 501,44		
 			м					
 103	ТЕР20-01-001-15	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм	0,1632	1 660,34	110,94	270,98	136,6	18,11	78,22	12,77	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=727,81*1,15; ЭММ=88,75*1,25; ЗПм=9,53*1,25; ТЗТ=68,02*1,15; ТЗТм=0,72*1,25	100 м2 	836,98	11,91			1,94	0,9	0,15	
 104	Прайс	Воздуховоды из оц. стали толщ. 1.0 мм 1340х 700 мм Цед=2244,92/2,355=953,25	4	953,25		3 813		
 			м					
 105	ТЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без обкладочнными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки м-125, плитами полужесткими из стеклянного шта	4,5	419,62	72,18	1 888,29	870,84	324,81	17,02	76,59	
 	(0) сб.ОУ п.2.16	ЗП=168,28*1,15; ЭММ=57,74*1,25; ЗПм=5,86*1,25; ТЗТ=14,8*1,15; ТЗТм=0,51*1,25	1 м3 изоляции	193,52	7,33			32,99	0,64	2,88	
 106	104-9131-073	Маты теплоизоляционные из базальтового волокна,  толщ. 50 мм	4,635	2 109,99	0	9 779,8		
 			м3					
 ИТОГО:	578 921,29	20 965,52	2 416,33	1 944,55	
 			272,73	21,15	
 Индивидуальные испытания систем 5% (ТЧ20, п.1,22)	1 169,1	1 048,28	120,82	97,23	
 Kзпл=0,05; Kмаш=0,05; Kзмш=0,05; Kтзт=0,05; Kтзм=0,05			13,64	1,06	
 ИТОГО:	580 090,39	22 013,8	2 537,15	2 041,78	
 			286,37	22,21	
 На стесненные условия труда	3 682,64	3 302,07	380,57	306,27	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			42,96	3,33	
 Итого:	583 773,03	25 315,87	2 917,72	2 348,05	
 			329,33	25,54	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	25315,87	1	25 315,87	
 Машины и механизмы	2917,72	1	2 917,72	
 Материалы	555539,44	1	555 539,44	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		583 773,03	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113)	
 Накладные расходы	(23796,97+271,78)*0,98	0,98	23 587,38	
 Сметная прибыль	(23796,97+271,78)*0,56	0,56	13 478,5	
 Итого		37 065,88	
 Теплоизоляционные работы (7, 8, 105, 106, 114, 115, 116, 117)	
 Накладные расходы	(1518,89+57,53)*1	1	1 576,42	
 Сметная прибыль	(1518,89+57,53)*0,7	0,7	1 103,49	
 Итого		2 679,91	
 Итого		623 518,82	
 	
 №2 Монтаж оборудования	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР20-06-002-09	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью: до 10 тыс. м3/час 	4	1 389,53	180,22	5 558,13	3 139,45	720,88	69,8901	279,56	
 	(0) сб.ОУ п.2.16; сб. 20 п.1.22	ЗП=649,99*1,15*1,05; ЭММ=137,31*1,25*1,05; ЗПм=15,12*1,25*1,05; ТЗТ=57,88*1,15*1,05; ТЗТм=1,15*1,25*1,05	1 камера	784,86	19,85			79,38	1,509375	6,04	
 2	ТЕР20-06-013-01	 Установка наружных и внутренних блоков сплит систем	0	3 540,85	834,21	0	0	0	201,374775	0	
 	(0) сб.ОУ п.2.16; сб. 20 п.1.22	ЗП=1962,88*1,15*1,05; ЭММ=635,59*1,25*1,05; ЗПм=82,32*1,25*1,05; ТЗТ=166,77*1,15*1,05; ТЗТм=6,22*1,25*1,05	10 блоков	2 370,18	108,05			0	8,16375	0	
 ИТОГО:	5 558,13	3 139,45	720,88	279,56	
 			79,38	6,04	
 Индивидуальные испытания систем 5% (ТЧ20, п.1,22)	193,01	156,97	36,04	13,98	
 Kзпл=0,05; Kмаш=0,05; Kзмш=0,05; Kтзт=0,05; Kтзм=0,05			3,97	0,3	
 ИТОГО:	5 751,14	3 296,42	756,92	293,54	
 			83,35	6,34	
 На стесненные условия труда	608	494,46	113,54	44,03	
 Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			12,5	0,95	
 ИТОГО:	6 359,14	3 790,88	870,46	337,57	
 			95,85	7,29	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	3790,88	1	3 790,88	
 Машины и механизмы	870,46	1	870,46	
 Материалы	1697,8	1	1 697,8	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого		6 359,14	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2)	
 Накладные расходы	(3790,88+95,85)*1,28*0,9*0,85	1,28	4 975,01	
 Сметная прибыль	(3790,88+95,85)*0,83*0,85*0,8	0,83	3 225,99	
 Итого		8 201	
 	
 Итого		14 560,14	
 	
 № п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
 №3 Оборудование	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1	Прайс	Приточно-вытяжная установка VS-75-R-RH/SS Цед=600345/2,92=205597,6 	шт.	1	205 597,6	205 598	
 							
 2	Прайс	Приточно-вытяжная установка VS-30-R-RH/SS Цед=596116/2,92=204149,3 	шт.	1	204 149,3	204 149	
 							
 3	Прайс	Приточно-вытяжная установка VS-30-R-H/S Цед=384729/2,92=131756,5 	шт.	1	131 756,5	131 757	
 							
 4	Прайс	Приточно-вытяжная установка ТА-2000HW Цед=144160,17/2,92=49369,92 	шт.	1	49 369,92	49 370	
 							
 ИТОГО:	590 874	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		590 874	
 Коэффициент перехода в текущие цены	590874	1	590 874	
 Итого		590 874	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		1 228 953	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

Составление смет. Заказать услуги сметчика в Санкт-Петербурге (СПб) - http://zakaz-smet.ru